$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Atp_Net

Prefazione

Questo manuale è stato realizzato per giudare l'operatore nell'utilizzo del programma Atp_Net. I tasti funzione o le combinazioni di tasti accettate nel programma sono riportate tra parentesi quadre nei titoli dei paragrafi: [tasto], [tasto+tasto].

Introduzione

Atp_Net è un'applicazione di acquisizione dati realizzata per i centri prova A.T.P.. Le principali funzioni sono :

Avvio di una nuovo collaudo con l'inseriento dei seguenti campi: N° verbale, N° targa (facoltativo), Note, tipo prova (24 o 26 sonde);

Modifica dei dati della prova in esecuzione: N° verbale, N° targa;

Arresto/Ripresa acquisizione per gestire eventuali malfunzionamenti del datalogger o delle sonde;

Tasto per forzare l'acquisizione immediata delle temperature;

Eliminazione di un collaudo avviato;

Archiviazione delle prove concluse;

Visualizzazione grafica e tabellare dei valori acquisiti;

Visualizzazione delle temperature istantanee aggiornate ogni 5 secondi;

Ricerca e visualizzazione delle prove archiviate inserendo un intervallo di tempo, il N° verbale o la targa;

Stampa dei valori acquisiti con le relative medie.

Interfaccia

La schermata principale del programma è la seguente:

I paragrafi seguenti descrivono in dettaglio le varie aree in cui la schermata stessa può essere suddiviva.

Menu e barra degli strumenti

Tutte le funzioni previste dal programma di collaudo sono accessibili dal menù e sono selezionabili tramite il mouse oppure da tastiera tenendo premuto il tasto Alt e successivamente la lettera sottolineata del comando scelto.

Di volta in volta nel manuale verrà indicato quale menù utilizzare per ciascuna specifica funzione, attraverso il seguente schema:

Voce menù ⇒ Voce sottomenù ⇒ …

La tabella seguente riporta tutti i pulsanti presenti nella barra degli strumenti con la relativa funzione:

Pulsante	Funzione	Tasto funzione
Chiude l'applicazione	F3
Crea un nuovo collaudo
Modifica i dati del collaudo
Avvia la fase di acquisizione
Interrompe la fase di acquisizione
Forza l'acquisizione delle temperature e salva i valori acquisiti	F7
Elimina il collaudo
Salva il collaudo nel database locale
Salva il collaudo su dispositivi rimovibili o posizioni diverse
Stampa il report delle temparature	F6
Esporta i valori delle temperature in formato testo	F8
Carica il collaudo dall'archivio locale	F10
Carica il collaudo da dispositivi rimovibili o posizioni diverse	F11
Chiude il collaudo caricato
Visualizza i valori istantanei degli ingressi
Nasconde / Visualizza l'area grafica
Esegue il backup dell'archivio

Elenco collaudi

L'elenco collaudi situato a sinistra immediatamente sotto la barra degli strumenti, visualizza tutti quelli in memoria. Le icone cambiano a seconda dello stato come riassunto nella seguente tabella:

Icona	Stato
In pausa
In acquisizione
Acquisizione terminata
Riaperto dall'archivio
Riaperto da file

Elenco canali

L'elenco canali è situato sotto l'elenco collaudi e contiene gli ingressi utilizzati dalla prova selezionata. Per ciascun canale, nella prima colonna vengono visualizzati il numero ed il colore associato in base al gruppo di appartenenza (sonde interne, esterne o altro) ed a seguire l'ultimo valore rilevato. Nell’intestazione di questa ultima colonna è indicato il tempo trascorso in base all'ora di inizio.

Inserendo nel grafico le barre verticali di inizio e fine selezione vengono aggiunte altre due colonne per la visualizzazione dei rispettivi tempi e valori.

Per visualizzare o nascondere un canale nel grafico fare click con il mouse nel segno di spunta posto a sinistra del canale stesso.

Facendo click con il tasto destro del mouse dal menu visualizzato è possibile visualizzare o nascondere tutte le sonde interne o esterne contemporaneamente.

Barra degli strumenti grafici

La barra degli strumenti grafici fornisce l'accesso a tutte le funzioni relative ai grafici, come il salvataggio su immagine, lo zoom, ecc.

Stampa o salva in un file html il grafico
Esporta i valori delle sonde visualizzate nel grafico
Salva il grafico in un'immagine
Visualizza i calcoli effettuati sul grafico
Strumento zoom
Strumento barre
Reset del grafico
Opzioni del grafico

Grafico valori

In questa area vengono visualizzate graficamente le temperature acquisite in relazione al tempo. Tramite gli strumenti grafici precedentemente elencati è possibile effettuare degli zoom, selezionare degli intervalli o analizzare i valori acquisiti.

Utilizzare la barra di scorrimento orizzontale per scorrere la parte di grafico visualizzata.

Griglia valori

In questa tabella sono riportate tutte le temperature acquisite del collaudo selezionato. Per ogni riga che corrisponde ad una lettura effettuata sono riportate le seguenti colonne:

media delle sonde interne (1..12)

media delle sonde esterne (13..24)

ora acquisizione;

valori di tutte le sonde.

Per esportare i valori in formato testo (che possono essere letti anche con EXCEL) procedere come descritto in seguito:

fare click con il mouse nell'angolo in alto a sinistra per selezionate l'intera tabella;

premete i tasti CTRL + C (copia di windows) per copiare il contenuto negli appunti;

aprire l'altra applicazione nella quale si vuole inserire i dati e premere i tasti CTRL + V (incolla).

Barra di stato

Nel lato sinistro della barra di stato vengono visualizzati messaggi di attesa per le operazioni che possono impiegare diversi secondi come ad esempio l'esportazione dei valori o l'archiviazione dei collaudi. Nel lato destro invece viene visualizzato lo stato della comunicazione con il datalogger:

Messaggio	Descrizione
COMM ?	Seriale di comunicazione con il datalogger non impostata
DATALOGGER ?	Tipo Datalogger non specificato
DATALOGGER KO	Datalogger: <messaggio dell'errore rilevato durante la comunicazione>

Collaudo

Con il termine Collaudo viene identificata una fase di acquisizione e memorizzazione dei valori letti dalle sonde del datalogger. Il software permette mantenere aperti più collaudi contemporaneamente i quali possono essere successivamente archiviati. Prevede inoltre la possibilità di memorizzare i collaudi localmente in un proprio archivio oppure di salvarli come files su altri supporti anche rimovibili.

Nuovo collaudo [F3]

Selezionare Collaudo ⇒ Nuovo o premere il tasto per accedere alla schermata di avvio del collaudo:

Report: inserire un numero per identificare il collaudo in archivio.

Targa: inserire se necessario la targa dell'automezzo.

Data: data di inizio prova inserita in automatico.

Ora: ira di inizio prova inserita in automatico.

Tipo prova: selezionare il tipo prova tra 24 o 26 sonde.

Frequenza campionamento: selezionare il tempo di campionamento in minuti.

Note: eventuali note di collaudo.

Terminato l'inserimento dei dati premere il tasto Conferma.

Dopo aver creato il collaudo è necessario avviare l'acquisizione come descritto più avanti in questo capitolo

Modifica collaudo

Selezionare Collaudo ⇒ Modifica o premere il tasto per accedere alla stessa schermata schermata di avvio del collaudo nel quale sarà possibile modificare i campi Report, Targa e Note.

Avvio acquisizione [F5]

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista e selezionare il comando Collaudo ⇒ Avvia oppure premere il tasto . Confermare l'avvio dell'acquisizione premento Ok nel successivo messaggio di conferma visualizzato.

Per lo stesso collaudo l'acquisizione può essere avviata ed interrotta più volte.

Interruzione acqusizione

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista quindi premere il tasto SHIFT e selezionare il comando Collaudo ⇒ Interrompi oppure premere il tasto . Confermare l'interruzione dell'acquisizione premento Ok nel successivo messaggio di conferma visualizzato.

La pressione del tasto SHIFT è stata aggiunta come ulteriore controllo per evitare interruzioni accidentali dei collaudi attivi.

Eliminazione collaudo

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista quindi premere il tasto CTRL e selezionare il comando Collaudo ⇒ Elimina oppure premere il tasto . Completare l'eliminazione premendo OK nel successivo messaggio di conferma visualizzato.

La pressione del tasto CTRL è stata aggiunta come ulteriore sicurezza per evitare l'eliminazione involontaria dei collaudi visto che questi una volta eliminati non possono essere recuperati.

Salva collaudo in archivio

Terminata la fase di acquisizione delle temperature il collaudo deve essere salvato in archivio utilizzando questa funzione:

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista;

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Archivia oppure premere il tasto ;

Fare click sul tasto OK nel successivo messaggio di conferma.

I dati vengono archiviati in maniera compressa quindi questa operazione potrebbe durare alcuni secondi.

Salva collaudo su cartella

Usare questa funzione per salvare i collaudi su dischi rimovibili esterni, unità di rete o cartelle diverse.

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista;

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Salva oppure premere il tasto ;

Inserire un nome per i files da creare e selezionare il percorso nella finestra Salva con nome successivamente visualizzata;

Fare click sul tasto OK nel successivo messaggio di conferma.

Per ogni collaudo vengono salvati deu files con le seguenti estensioni:

Estensione	Contenuto
.th	File XML contenente le informazioni del collaudo
.td	Dati binari delle sonde
Proporzionalmente al volume dei dati acquisiti questa operazione potrebbe richiedere più o meno tempo.

Stampa report [F6]

Usare questa funzione per stampare il report delle temperature.

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista;

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Stampa Report temperature oppure premere il tasto .

Il programma visualizzerà una prima finestra per la selezione della stampante e successivamente un'altra schermata per l'anteprima di stampa.

Esporta valori [F8]

Questa funzione permette di esportare i valori di tutte le sonde, acquisiti durante il collaudo, in un file di testo. Il file così prodotto può essere utilizzato con software esterni tipo Microsoft Excel.

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista;

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Esporta letture oppure premere il tasto ;

Selezionare la destinazione (anche supporto rimovibile), inserire il nome del file da creare e premere ok perconfermare.

Il tracciato del file sarà il seguente:

N.Lettura	Tempo	Sonda(1)	…	Sonda(n)
1	hh:mm:ss	temp(1)	…	temp(n)

dove ogni campo è separato dal carattere di tabulazione.

Apri collaudo da archivio [F10]

Usare questa funzione per caricare un collaudo precedentemente memorizzato nell'archivio dell'applicazione.

Selezionare dal menù Collaudo–>Apri da archivio o premere il tasto per accedere alla seguente finestra:

Premere il tasto Cerca per visualizzare l'elenco dei collaudi archiviati;

Selezionare quindi quello da aprire e premere il tasto Visualizza.

I collaudi possono anche essere ricercati in base alle seguenti informazioni :

Data

Report

Targa

Note

Nel campo data è possibile specificare il periodo di inizio e fine ricerca, nei restanti campi basta inserire uno o più caratteri da ricercare.

Apri collaudo da cartella [F11]

Usare questa funzione per caricare i collaudi da dischi rimovibili esterni, unità di rete o cartelle diverse.

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Apri da cartella … oppure premere il tasto ;

Nella finestra visualizzata individuare il file .thf del collaudo e premere il tasto Apri.

Strumenti grafici

Tutte le funzioni inerenti il grafico sono accessibili dalla barra degli strumenti posta immediatamente sopra l'area grafica

Stampa

Tramite questo strumento è possibile stampare o salvare in formato html il grafico visualizzato.

Esporta

Questa funzione a differenza della funzione di esportazione collaudo vista in precedenza, esporta solamente i valori delle sonde visibili nel grafico.

Salva

Questo strumento permette di salvare il grafico come un'immagine jpeg, bitmap o png.

Valori medi

Questo strumento visualizza una finestra con i valori minimo, massimo, media integrale e aritmetica di tutte le sonde del collaudo selezionato.

Sono inoltre visualizzate le seguenti informazioni:

Valore medio delle medie interne °C

Valore minimo delle medie esterne °C

Valore massimo delle medie esterne °C

Valore medio delle medie esterne °C

Delta t delle medie esterne °C

Inserendo la temperatura limite e premendo il tasto Calcola vengono fornite anche le seguenti informazioni:

Tempo minimo in ore per il raggiungimento della stessa;

Funzionamento relativo in percentuale;

Funzionamento totale in ore, minuti e secondi.

Zoom

Quando lo strumento zoom è attivo, selezionando con il tasto sinistro del mouse un'area del grafico è possibile effettuare un ingrandimento della stessa. L'operazione può essere effettuata anche su un'area già ingrandita.

Barre

Con questo strumento è possibile visualizzare nell'elenco dei canali i valori istantanei di uno o due punti selezionati nel grafico. Con il tasto sinistro del mouse è possibile impostare la prima barra, con il tasto destro la seconda.

Imposta barre manualmente

Tramite i due pulsanti del menu a cascata è possibile impostare la posizione delle barre semplicemente scrivendo l'intervallo di tempo preciso dall'inizio collaudo:

Reset

Con questo strumento è possibile tornare allo stato iniziale del grafico annullando un eventuale zoom effettuato o eliminando le barre di selezione inserite.

Opzioni grafico

Tramite questa finestra è possibile modificare le seguenti impostazioni del grafico:

Valore massimo: valore massimo scala y.

Valore minimo: valore minimo scala y.

Valore griglia: valore delle suddivisioni scala x.

Lunghezza pagina: lunghezza della pagina visualizzabile in ore (scala x).

Divisioni pagina: valore dell suddivisioni della scala x.

Smussa grafico: se abilitato, il grafico viene visualizzato smussato.

Visualizza medie sonde: seabilitato vengono visualizzate graficamente le medie delle sonde.

Colori (sfondo, assi, barre, sonde interne, sonde esterne, altre sonde): I colori predefiniti del grafico, completamente personalizzabili.

Strumenti

Valori Ingressi

Per visualizzare in tempo reale i valori delle sonde di temperatura del sistema, selezionare il comando Strumenti ⇒ Valori Ingressi oppure premere il tasto :

Durante l'esecuzione di un collaudo è possibile premere il tasto Forza Lettura per salvare i valori attuali delle sonde.

I valori vengono aggiornati ogni 5 secondi

Visualizza/Nasconde il grafico

Per visualizzare o nascondere l'area grafica selezionare il comando Strumenti ⇒ Nascondi grafico o Strumenti ⇒ Visualizza grafico. In alternativa passare da una modalità all'altra premendo i tasti o .

Backup

E' consigliabile eseguire periodicamente il backup dell'archivio utilizzando la funzione inserita nel programma. Tale funzione copia il file database contenente l'elenco di tutti i collaudi archiviati e solamente i files di collaudo modificati o non trovati nella carletta di destinazione. Per accedere alla finestra di backup selezionare Strumenti ⇒ Backup oppure premere il tasto :

Se necessario modificare la destinazione tramite il tasto Seleziona oppure premere direttamente il tasto Avvia per confermare quella precedentemente impostata.