$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Introduzione

DW_EndLineTest è un'applicazione di collaudo di fine linea per lavastoviglie con timer DW DEA 601.

Installazione

Prima di installare DW_EndLineTest occorre installare il componente aggiuntivo SNMP (Simple Network Management Protocol) di Windows (da Pannello di Controllo, Installazione applicazioni, Componenti di Windows, Strumenti di gestione e controllo).

In seguito lanciare l'eseguibile Setup_DW_EndLineTest.exe ed installare tutti i componenti necessari per il corretto funzionamento dell'applicazione.

Configurazione

Innanzitutto è necessario configurare l'indirizzo IP del Phoenix della postazione. Da Esegui, lanciare regedit ed in seguito ricercare la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Phoenix Contact\IBSETH\Parameters e modificare i seguenti valori:

InUse = Yes

IPAddress = Indirizzo IP del Phoenix (esempio: 192.168.0.1).

Questa procedura non assegna fisicamente l'IP al Phoenix ma indica solamente al computer l'indirizzo del dispositivo collegato alla postazione).

Per modificare la configurazione di DW_EndLineTest aprire con un editor di testo il file DW_EndLineTest.exe.config presente nella directory Bin.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="LINGUA" value="it"></add>
....
<add key="PLC_IP" value="127.0.0.1"></add>
<add key="PLC_PORT" value="5000"></add>
<add key="CVM_PORT_NUMBER" value="2"></add>
....
<add key="DW_PORT_NUMBER" value="1"></add>
....
<add key="DRAGON_PORT_NUMBER" value="3"></add>
<add key="LVS_DURATA_SCARICO" value="15"></add>
</appSettings>
</configuration>

LINGUA

Lingua dell'applicazione. Valori disponibili: it per italiano, pl per polacco.

PLC_IP

Indirizzo ip del computer in uso su cui ricevere le comunicazioni da PLC Cassioli.

PLC_PORT

Porta TCP di comunicazione tra il PC ed il PLC Cassioli, di default 5000 + il numero della postazione.

CVM_PORT_NUMBER

Numero della porta seriale alla quale è collegato il dispositivo CVM per la lettura delle grandezze elettriche. Default: 1.

DW_PORT_NUMBER

Numero della porta seriale alla quale è collegato il bridge per la comunicazione LVS. Default: 2.

DRAGON_PORT_NUMBER

Numero della porta seriale alla quale è collegato lo scanner barcode Dragon. Default: 3.

LVS_DURATA_SCARICO

Durata in secondi della fase di scarico dell'acqua della LVS in caso di collaudo negativo.

Schermata principale

La schermata principale dell'applicazione è suddivisa in una barra degli strumenti in alto, un pannello laterale a sinistra e un pannello centrale.

Schermata principale in polacco

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti contiene i pulsanti per accedere alle funzioni primarie del programma, come il login ed il logout dell'operatore o l'accesso agli strumenti avanzati.

Pulsante	Italiano	Polacco	Funzione
Esci	Wyjscie	Chiude o riavvia l'applicazione
Login	Zaloguj	Permette all'operatore di identificarsi nel sistema
Logout	Wyloguj	Permette all'operatore di terminare la sua sessione
Pausa	Pauza	Se attivata imposta al sistema di escludere i timeout delle domande all'operatore
Avvio manuale	Kod manualnie	In caso di malfunzionamento dello scanner permette di inserire manualmente il barcode della LVS
Avanzate	Zaawansowane	Tramite codice permette di accedere alle funzioni avanzate dell'applicazione
Escl. prove elettr.	Wylacz proby el.	Esclude temporaneamente le prove elettriche del Banco Martorana
Processi	Procesy	Apre l'editor dei processi di collaudo
Modelli	Modele	Apre l'editor dei modelli
Test	Test	Apre lo strumento di test del sistema di collaudo
Info	Info	Visualizza informazioni sul sistema

Pannello laterale

Il pannello laterale mostra il nome dell'operatore (se presente), lo stato della postazione (VUOTA, PRESENZA PRODOTTO, PROVE ELETTRICHE, COLLAUDO, FINE COLLAUDO o EMERGENZA), e le informazioni della LVS presente (serial number, modello, descrizione e nome del processo eseguito).

Al centro, un riquadro visualizza l'ora attuale e l'ultimo messaggio comunicato dal sistema.

Più in basso viene visualizzato lo stato della comunicazione con il server database, il PLC Cassioli, il Phoenix Contact, il CVM e lo scanner.

Led	Stato
Ok
Errore di comunicazione
Dispositivo disabilitato nella configurazione

Pannello di collaudo

In questo pannello, suddiviso in due riquadri, vengono visualizzate le informazioni del collaudo in corso. Nella parte superiore viene mostrato il nome del comando attivo ed il suo timeout, se presente, e le sue verifiche con il valore rilevato per ciascuna.

Nella parte inferiore, quando presenti, vengono visualizzate le domande poste all'operatore.

Avanzate

Per entrare nelle funzioni avanzate è necessario digitare il codice ”123”.

Processi

Tramite questa finestra è possibile creare e gestire i processi di collaudo. Nella lista di sinistra vengono elencati i processi presenti. Per crearne uno nuovo, fare clic con il tasto destro e scegliere Nuovo.

Per rinominare un processo, fare clic con il tasto destro su di esso e scegliere Rinomina. Per eliminare un processo, fare clic con il tasto destro su di esso e scegliere Elimina. Per creare la copia di un processo, fare clic su di esso con il tasto destro e scegliere Copia.

Per esportare un processo, scegliere Esporta. Per importare un processo da un altro stabilimento, scegliere Importa.

Comandi

Una volta selezionato un processo è possibile modificare il suo contenuto tramite i due pannelli centrali, che corrispondono ai due gruppi di comandi che verranno eseguiti contemporaneamente. Per aggiungere un comando, trascinarlo tenendo premuto il mouse nel gruppo in cui si intende inserirlo.

Per ogni comando è necessario indicare il tipo di test:

OR: Per l'esito positivo dell'esecuzione del comando è sufficiente che una verifica dia esito positivo.

AND: Per l'esito positivo dell'esecuzione del comando è necessario che tutte le sue verifiche diano esito positivo.

La durata (timeout) di esecuzione del comando è espressa in millisecondi.

Sistema_Attesa

Questo comando attende un numero prestabilito di millisecondi prima di effettuare le verifiche.

Sistema_Nullo

Questo comando esegue direttamente le sue verifiche.

Sistema_Elettrovalvola_Aria

Questo comando viene utilizzato per aprire e chiudere l'elettrovalvola dell'aria.

Sistema_Elettrovalvola_Acqua

Questo comando viene utilizzato per aprire e chiudere l'elettrovalvola dell'acqua.

==

Per la descrizione dei comandi del prodotto, fare riferimento alla documentazione fornita da EDT.

Verifiche

Le verifiche hanno una serie di parametri fissi e alcuni parametri variabili in base al tipo di verifica.

Messaggio riparatore: Questo messaggio verrà riportato alla stazione di riparazione e segnalerà il difetto nel caso la verifica non abbia avuto esito positivo.

Log: Se questa opzione è abilitata, il risultato della verifica verrà salvato a fine collaudo anche se la verifica ha avuto esito positivo.

Tipo test:

Nessuno: Non viene effettuato alcun test sul risultato della verifica.

Errore senza interruzione: Se il test ha esito negativo, il collaudo continuerà comunque ma avrà esito negativo.

Errore con interruzione: Se il test ha esito negativo, il collaudo si interromperà immediatamente con esito negativo.

Variabile: Il nome della variabile su cui salvare il risultato della verifica nel caso si intenda utilizzare il valore in una verifica successiva (come ad esempio il calcolo della portata).

Prodotto_Conversione_Contalitri

Questa funzione converte l'input contalitri della LVS da decilitri a litri per poter essere utilizzato con la lettura contalitri del sistema Marel.

Prodotto_Conversione_Temperatura

Questa funzione converte l'input temperatura della LVS da AD a gradi °C per poter essere utilizzato con le sonde di temperatura del sistema Marel.

Sistema_Tensione

Questa funzione restituisce la tensione in V letta dal CVM.

Sistema_Corrente

Questa funzione restituisce la corrente in A letta dal CVM.

Sistema_Potenza

Questa funzione restituisce la potenza in W letta dal CVM.

Sistema_Sfasamento

Questa funzione restituisce lo sfasamento letto dal CVM.

Sistema_Resistenza

Questa funzione restituisce la resistenza in Ohm calcolata dal CVM.

Sistema_Contalitri

Questa funzione restituisce il valore della turbina contalitri del sistema.

Sistema_Portata

Questa funzione calcola la portata (litri/minuto) tra due letture del sistema contalitri.

Sistema_Temperatura_Acqua

Questa funzione restituisce il valore in gradi °C della sonda di temperatura dello scarico acqua.

Sistema_Temperatura_Ambiente

Questa funzione restituisce il valore in gradi °C della sonda di temperatura ambiente.

Funzione_Somma

Questa verifica somma i valori di due variabili e controlla il risultato.

Funzione_Sottrazione

Questa verifica sottrae il valore di una variabile al valore di un'altra variabile e controlla il risultato.

Funzione_Moltiplicazione

Questa funzione moltiplica i valori di due variabili e controlla il risultato.

Funzione_Divisione

Questa verifica divide il valore di una variabile con il valore di un'altra variabile e controlla il risultato.

Funzione_Maggiore

Questa verifica ha esito positivo se il valore di una variabile è maggiore di un altro.

Funzione_Minore

Questa verifica ha esito positivo se il valore di una variabile è minore di un altro.

Funzione_Tra

Questa verifica ha esito positivo se il valore di una variabile è compreso tra due valori impostati.

Operatore_Tasto

Questa verifica mostra una domanda all'operatore con la possibilità di due risposte, una per l'esito positivo, una per l'esito negativo.

Operatore_Messaggio

Questa verifica mostra un messaggio all'operatore.

Operatore_Difetto_Visivo

Funziona come Operatore_Tasto, ma se l'operatore risponde negativamente viene visualizzata la finestra di scelta dei difetti visivi.

Test

Strumento di test

Il potente strumento di test permette di effettuare alcune operazioni per il debug del sistema o per controllare un prodotto. Nella lista a sinistra vengono mostrati in tempo reale i valori letti da CVM e Phoenix. In basso a sinistra abbiamo una pulsantiera che consente di modificare lo stato dei relè del dispositivo Phoenix:

Reset contalitri

Reset prove elettriche

Teleruttore

Disabilitazione baia

Elettrovalvola acqua

Elettrovalvola aria

Nel pannello di destra è possibile aprire e chiudere la comunicazione con il timer DW DEA 601. Si ha inoltre accesso a tutti i comandi e le verifiche che è possibile utilizzare singolarmente. E' importante leggere il barcode della macchina prima di aprire la comunicazione per poter caricare il file di setting corretto. Se il barcode non è stato letto e si apre la comunicazione, viene aperta la finestra di scelta del modello.