$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Marel gas probe characterizer

Marel gas probe characterizer è un'applicazione di acquisizione ed elaborazione dati per la caratterizzazione di dispositivi, in questo caso di termostati.

Utilizzo del programma

All'avvio il programma la finestra si presenta come in figura:

La finestra è divisa è composta da tre parti. La barra degli strumenti nella parte superiore della finestra, seguita subito dalle informazioni del test ed i valori letti dagli strumenti in tempo reale, evidenziati in verde, ed il grafico del test. Effettuata la configurazione delle postazioni e dei dispositivi, la videata principale risulterà come nella figura sottostante :

I comandi fruibili nella barra degli strumenti sono:

Icona	Tasto	Comando
NEW TEST	Apre la finestra per creare un nuovo test
MODIFY	Apre la stessa finestra del tasto new test , ma i campi sono compilati e possono essere modificati fino a che il test non è in esecuzione
START	Avvia il test creato
STOP	Interrompe il test in esecuzione
CLOSE	Chiude il test completato e pulisce la schermata ed il grafico da eventuali dati presenti
VALUES	Apre la finestra per la visione dei dati acquisiti solo se il test è completato
PRINT	Apre la finestra per stampare un report del test
ARCHIVE	Apre la finestra per visualizzare e cercare i test archiviati
TOOLS	Interrompe il test in esecuzione
CALIBRATION	Apre la finestra per la calibrazione dei canali
LOG EVENTS	Apre la finestra per visualizzare il log degli eventi
ADMIN TOOLS	Apre la finestra per la gestione dei dispositivi
INFO	Apre la finestra delle informazioni del programma
EXIT	Chiude il programma

New Test

Per creare un nuovo test cliccare sul tasto New test per accedere alla seguente schermata e compilare i dati :

Date : Campo data, è precompilato appena si apre la finestra e non è modificabile.

Model Type : Campo di test, inserire il modello del dispositivo da testare (non obbligatorio)

Supplier : Campo di testo , inserire il fornitore del dispositivo da testare (non obbligatorio)

Batch : Campo di testo , inserire il lotto del dispositivo da testare (non obbligatorio)

Bath setpoint : Campo numerico, inserire il setpoint “basso” del bagno (obbligatorio)

Bath gradient : Campo numerico, inserire il gradiente del bagno, imposta la velocità di salita e discesa della temperatura (obbligatorio)

Bath setpoint 2 : Campo numerico, inserire il setpoint “alto” del bagno (obbligatorio)

Delta start : Campo numerico, inserire la variazione di valore per il quale dare la partenza al test per iniziare l'acquisizione (obbligatorio)

Milliliters leak stop: Campo numerico, inserire dopo quanti millilitri di perdita si vuol interrompere il test, questi millilitri sono calcolati facendo l'integrale del flusso letto (obbligatorio)

Note: Campo di testo, inserire delle note inerenti al test o al dispositivo che si vuol salvare

Una volta compilati tutti i campi, o quanto meno quelli obbligatori, cliccare sul tasto Confirm per confermare la creazione del test.

Impostando un Setpoint maggiore del Setpoint 2 , sarà necessario e obbligatorio altrimenti il tasto Confirm non funziona, impostare un gradiente negativo. Questo è dovuto proprio alla logica del bagno

Modify

Cliccando sul tasto modify si puo accedere alla schermata di modifica del test creato e non ancora avviato, per modificare alcuni campi.

Start

Cliccando sull'icona start si avvia il test.

Stop

Cliccando sull'icona stop il test in esecuzione si interrompe e non può essere più avviato, è necessario crearne uno nuovo.

Close

Cliccando sull'icona close si rimuove dalla schermata tutti i dati inerenti al test caricato.

Values

Completato il test, è possibile cliccare sull'icona values per aprire la seguente schermata con la lista di tutti i valori letti per ogni canale configurato nel sistema :

Per esportare i valori in un file csv basterà cliccare sul tasto Save to CSV. Il file potrà poi essere aperto con Excel e lavorato come lo si preferisce.

Print

Cliccando sull'icona print è possibile stampare un report con i dati del test effettuato ed il grafico del test.

Archive

Per aprire l'archivio dei prodotti testati sarà necessario cliccate sul tasto archive ed accedere alla seguente schermata :

E' possibile filtrare l'elenco dei collaudi efettuati tramite i seguenti campi di ricerca:

Model Type : Campo di testo , inserire codice modello o parte di esso

Supplier : Campo di testo , fornitore del prodotto

Batch : Campo di testo

Start date : Campo data, selezionare una data di partenza per la ricerca dei prodotti ( da dd/mm/yyyy a –/–/—-)

End date : Campo data, selezionare una data di fine per la ricerca dei prodotti ( da –/–/—- a dd/mm/yyyy)

una volta inseriti uno o più filtri di ricerca premere il tasto per avviare la ricerca.

Di seguito il funzionamento dei tasti presenti nel pannello :

Icona	Nome	Comando
Search	Avvia la ricerca nel database in base ai filtri impostati
Clear filters	Azzera tutti i campi filtri impostati
Open	Apre il test selezionato dalla lista, è possibile aprire il test anche facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse
Export values	Esporta tutti i test selezionati. Crea un file csv per ogni test nominandolo con {ID}.csv dove l'ID è l'id del test e tutti i valori letti per quel test in una cartella selezionata

Tools

Cliccare sull'icona tools per accedere alla seguente schermata :

E' possibile impostare il fondoscala per la grandezza della pressione, per l'integrale ed la lunghezza dell'asse X che corrisponde ai secondi. Cliccando chiudi le modifiche vengono salvate ed il grafico viene ricaricato.

Calibration

Ad esclusione degli ingressi di acquisizione delle grandezze elettriche tutti gli ingressi definiti nel sistema in base alla configurazione dei dispositivi, posso essere calibrati. Si accede al form di calibrazione dal menu Channels Calibration dopo aver inserito la password di amministratore:

La calibrazione del sistema deve essere fatta utilizzando un calibratore certificato di riferimento
La procedura di calibrazione non è illustrata in questo manuale

Log Events

Cliccando il tasto Log Events accederemo alla finestra degli eventi o errori registrati :

Nella finestra eventi si ha la possibilità di eseguire una ricerca tramite testo, basterà inserire una parola o parte di essa nel campo Filter nella barra degli strumenti e premere il tasto Apply.

Icona	Tasto	Comando
Empty Log	Rimuove tutti gli eventi nella lista
Apply	Filtra la lista degli eventi in base al testo inserito nel campo Filter
Remove	Elimina il testo nel campo Filter

About

Cliccando il tasto About accederemo alla finestra di informazioni del software, versione , autore e distributore.

Avviare un test

Ricapitolando per avviare un test è necessario cliccare sul tasto new test, compilare il form di creazione ed avviare il test. Il test inizialmente attenderà che il canale usato come trigger ( il sensore sul bano di collaudo ) cambi valore. Da quel momento in poi il test inizierà a salvare i dati acquisiti fino a che non si raggiunge i millilitri impostati come flusso oppure dopo 20 minuti ( il tempo di stop è impostabile tramite il file di configurazione del programma ).