$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Marel Stress Test

MarelStressTest è un'applicazione di acquisizione dati.

Utilizzo del programma

All'avvio il programma si presenta come in figura :

Barra degli strumenti

Nel lato superiore della finestra c'è la barra degli strumenti con i relativi tasti funzione , di seguito la tabella con le relative descrizioni e funzioni dei tasti.

Icona	Descrizione	Funzione
New Test	Apre la finestra per la creazione di un nuovo test
Start	Avvia il test creato
Pause	Mette in pausa il test in esecuzione , quando possibile ( al completamento del ciclo )
Stop	Interrompe il test immediatamente
Close	Chiude e salva il test completato o interrotto
Archive	Apre la finestra per la ricerca nell'archivio dei test eseguiti
Print	Stampa un report del test corrente o archiviato
Tools	Apre la finestra tools
Log Events	Apre la finestra degli eventi dell'applicazione
Info	Apre la finestra delle informazioni del software
Exit	Chiude il programma

Creazione test

Di seguito la guida passo passo per creare un test.

Nuovo test

Per creare un test da eseguire , sarà necessario cliccare il tasto e si accederà alla seguente finstra divisa in due parti, a sinistra i campi descrittivi del test , a destra i campi del programma da eseguire :

I dati del test sono i seguenti :

Nome	Descrizione	Obbligatorio
Date	Campo non modificabile viene automaticamente compilato con data e ora attuale	Si
Model Type	Campo descrittivo , dove inserire il modello del prodotto o un qualunque tipo di testo	No
Manufacturer	Campo descrittivo, dove inserire il produttore del prodotto o un qualunque tipo di testo	No
Serial number	Campo descrittivo, dove inserire il numero seriale del prodotto o un qualunque tipo di testo	No
Rated voltage	Campo descrittivo, dove inserire il rated voltage del prodotto o un qualunque tipo di testo	No
Description	Campo descrittivo, dove inserire la descrizione del prodotto o un qualunque tipo di testo	No
Cycle Number	Campo numerico, dove inserire il numero di ripetizioni del programma	Si
Test type	Campo menù , dove selezionare il tipo di programma de voler eseguire, cambiando la selezione aggiorna automaticamente i dati del programma nel menù a destra selezionado i valori di default per quel tipo di test	Si
Notes	Campo descrittivo, dove inserire delle note sul prodotto o sul test o sulla sua esecuzione o un qualunque tipo di testo	No

I dati del programma eseguito sono i seguenti, i campi sono tutti obbligatori :

Nome	Descrizione
Target force	Campo numerico, impostare la forza a cui si deve arrivare per la spinta o il tiraggio
Threshold force	Campo numerico, impostare un limite a cui la forza non deve scendere durante l'esecuzione del test, sceso sotto il limite invaliderà la prova terminandola
Holding timer force	Campo numerico, espresso in minuti, impostare il tempo per il quale mantenere il target force
Automatic/Manual start	Campo booleano, se abilitata la modalità automatica una volta finita l'esecuzione del test partirà immediatamente con una ripetizione qualora fossero stati impostati più cicli da eseguire, se invece non abilitato al termine di ogni ciclo verrà richiesto di confermare l'esecuzione del successivo
Starting movement	Indica con quale movimentazione partire per il test , se forward(push) o backward(pull)

Compilati i campi richiesti , confermare la creazione del nuovo test cliccando sul tasto Confirm o annullare la creazione premendo il tasto Close.

Start

Per avviare il test creato cliccare sul tasto Start . Nella schermata centrale avremo i dettagli del test tra cui il suo stato, il quale verrà aggiornato da Ready a Running e la slitta con lo strumento, inizierà a muoversi in base ai dati inseriti del programma. Si abiliteranno di conseguenza i tasti di Pause e Stop. Durante l'esecuzione del testo vedremo graficare i dati acquisiti dal dispositivo.

Nella parte laterale sinistra sotto la voce Force value abbiamo il valore della forza letto nel punto dove il mouse sarà posizionato nel grafico visualizzato. Mentre sotto la voce Real time force leggeremo la forza in tempo reale dallo strumento durante il test. Nel menu laterale destro, avremo la lista di tutti i cicli eseguiti e del loro relativo valore massimo letto durante il ciclo.

Pause

Durante l'esecuzione del test è possibile interromperlo momentanemanete cliccando sul tasto Pause . Il processo di pausa non lo interromperà immediatamente ma attenderà la fine del ciclo corrente in esecuzione prima di interrompersi. In seguito per riavviare il test sarà necessario cliccare nuovamente sul tasto Start.

Stop

Per interrompere il test è necessario cliccare il tasto Stop . Questo comando interrompe il test immediatamente e non sarà possibile riavviarlo come con il comando pause.

Close

Cliccando il tasto Close, rimuoveremo il test visibile nella schermata principale e lo stesso verrà salvato nel database. Rimarrà sempre fruibile tramite la finestra Archivio che vedremo in seguito.

Graph

Nella schermata principale viene visualizzato il grafico dei dati letti come mostrato di seguito .

Nel grafico c'è la possibilita di eseguire uno zoom tramite l'utilizzo della rotella del mouse. Cliccando con il tasto sinistro del mouse e tenendolo premuto invece ci potremo muovere nel grafico sull'asse delle ascisse fino a che non verrà rilasciato il click.

La barra degli strumenti sotto il grafico ha le seguenti funzioni tasto Reset , una barra di scorrimento per muoversi nel grafico.

Reset

Cliccando il tasto Reset si resettano le impostazioni grafiche a quelle di default ed eventuali zoom o spostamenti nel grafico verranno riportati a zero.

Scrollbar

La scrollbar presente serve per muoversi avanti o indietro nel grafico, se la durata del test è maggiore del fondoscala dell'asse X , il quale è configurabile tramite le impostazioni grafiche.

Impostazioni grafiche

Le impostazioni grafiche sono accessibli cliccando il tasto Settings posto nell angolo in alto a destra ed accederemo alla seguente schermata :

Come impostazioni abbiamo :

X axis page width (hours/minute) : Abbiamo due box il primo per impostare le ore ed il secondo per impostare i minuti , se la durata del test è di 60 minuti ed il range temporale inserito è di 10 ore e 0 minuti , le linee dei dati occuperanno 1/10 della lunghezza del grafico , aggiornando questi valori aumenteremo o diminuiremo la larghezza e di conseguenza ingrandirà o diminuirà la visibilità del grafico

X axis interval (minutes) : Imposta tramite il box laterale quanti assi verticali di separazione vogliamo visualizzare impostando il valore ad 1 il grafico visualizzerà un asse verticale per ogni minuto .Questo valore è bene tenerlo sempre in rapporto alla larghezza dell'asse , se impostiamo la larghezza a 10 ore ed inseriamo 1 asse verticale ogni minuto il grafico sarà difficilmente leggibile

X axis filter reads : Imposta tramite il menu a tendina , ogni quante letture visualizzare il punto nel grafico. Esempio : impostando 15 , ed impostando per il test una frequenza di campionamento di 1 secondo , vedremo un punto ogni 15 letture fatte.

Subito dopo le impostazioni dell'asse X , seguono le impostazioni degli assi Y.

Force[N]

Nome	Opzioni	Comando
Position	Left Right Hide	Imposta la visilibità dell'asse Y di riferimento ai lati del grafico o nascosto
Color	Menu a tendina	Imposta il colore degli assi Y
Max Value	Campo numerico	Imposta il valore massimo della scala
Min Value	Campo numerico	Imposta il valore minimo della scala
Separator	Campo numerico	Imposta il valore di ogni quanto avremo un asse sulla scala
Color	Menu a tendina	Imposta il colore della curva nel grafico

Archive

Per aprire l'archivio cliccare il tasto Archive e si accede alla seguente schermata :

I campi per filtrare la ricerca sono : Model Type, Manufacturer, Serial number, Rated Voltage, Description, Test Type, Notes, From date, To Date. Senza inserire alcun dato , cliccando sul tasto Search vedremo tutti i test salvati nel database. Possiamo filtrare la ricerca inserendo nei relativi campi di testo parte del testo da ricercare. Cliccando sul tasto Clear filters, resetteremo tutti i filtri impostati. Per aprire un test archiviato è necessario selezionarlo con doppio click ed accederemo alla seguente schermata, simile alla schermata principale del programma fatta eccezione che avremo disponibile solo i tasti per le opzioni grafiche e per la stampa.

Print

Cliccando sul tasto Print potremo stampare un report del test eseguito o del test aperto dall'archivio. Nel report saranno presenti i dati del test, il grafico del test e la lista di tutti i cicli eseguiti con relativi valori, in questo caso avremo il valore massimo letto durante il ciclo. Visualizzeremo tuttavia un anteprima di stampa cosi da poter confermare o meno la creazione di un pdf o la stampa.

Tools

Cliccando sul tasto Tools apriremo la seguente finstra :

Abbiamo la possibilità di inserire gli steps per muovere la slitta. Per eseguire il comando di movimentazione, basterà cliccare Forward o Backward. Force read , indica la forza letta in tempo reale dallo strumento, si aggiorna ogni 0.2 secondi.

Log Events

Cliccando il tasto Log events si apre la finestra degli eventi dell'applicazione:

Questo ci permette di capire in caso di problemi quale potrebbe essere la causa.

Exit

Cliccando il tasto Exit usciamo dall'applicazione solo se non c'è un test in esecuzione.