$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Marel Test Process

Prefazione

Questo manuale è stato realizzato per guidare l'operatore all'utilizzo del software MarelTestProcess.

Introduzione

MarelTestProcess è un applicazione per il collaudo di componenti e semilavorati.

Interfaccia

La schermata principale del programma è la seguente:

I paragrafi seguenti descrivono in dettaglio le varie funzioni di ogni pulsante.

Menu e barra degli strumenti

Tutte le funzioni previste dal programma di collaudo sono accessibili dal menù e sono selezionabili tramite il mouse .

La tabella seguente riporta tutti i tasti presenti nella barra degli strumenti con la relativa funzione:

Tasto	Funzione
Chiude l'applicazione
Apre la finestra dei canali
Apre la finestra dei modelli
Apre la finestra delle famiglie
Note
Apre la finestra delle parti
Apre la finestra degli operatori
Apre la finestra delle sequenze dei programmi
Apre l'archivio delle prove effettuate
Apre la finestra per la selezione del lotto di produzione
Login dell'operatore
Logout dell'operatore
Apre un menu a tendina per selezionare ulteriori comandi
Crea un nuovo test
Inizia il nuovo test
Mette in pausa il test in esecuzione
Ferma il test in esecuzione
Apre un menu a tendina per la configurazione
Apre la finestra con il log degli eventi
Apre le info del programma versione - autore

Utenti

Per abilitare la gestione degli utenti è necessario creare il primo utente di tipo Amministratore.Fin quando non viene creato l'utente amministratore, tutte le funzioni sono liberamente accessibili.

Per aprire il pannello di gestione degli utenti è necessario cliccare ed accedere a questa schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo utente
Modifica utente selezionato
Elimina utente selezionato

Creare un utente

Per creare un nuovo utente cliccare su e compilare i campi proposti nella seguente finestra :

Compilare i campi richiesti e cliccare OK per confermare la creazione :

Tipo : scegliere tra amministratore o utente standard

Codice : digitare un codice per l'operatore ( max. 10 caratteri)

Nome : digitare il nome dell'utente

Modificare un utente

Per modificare un utente selezionarlo dalla lista e poi sull'icona e si accederà alla stessa schermata della creazione utente, con l'eccezione che i campi codice, nome. Selezionare il campo da modificare e premere OK per confermare la modifica.

Non è possibile modificare il codice utente se lo si vuole modificare sarà necessario eliminare l'utente o crearne uno nuovo

Eliminare un utente

Per eliminare un utente selezionare l'utente desiderato e poi cliccare sull'icona e confermare l'operazione cliccando su OK.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, modifica ed eliminazione di un utente

Login

Una volta avviato il programma per accedere alle funzioni sarà necessario effettuare un login premendo il tasto ed accederemo a questa schermata :

Se è il primo login dell'utente, basterà scrivere il codice e premere invio, altrimenti inserire il codice e la password impostati.

Gli utenti che fanno il login possono essere amministratori o utenti standard. La differenza tra amministratore o utente è che l'amministratore avrà accesso a tutte le funzionalità del software mentre l'utente potrà esclusivamente eseguire i test di collaudo.

Logout

Per effettuare il logut è necessario cliccare sull'icona .

Modelli

Per configurare un modello o tipologia di prodotto che si vorrà testare bisogna cliccare su per accedere a questa schermata :

La finestra è divisa in due pannelli, il pannello di sinistra per la gestione dei modelli, il pannello di destra per l'aggiunta o l'eliminazioni di parti .

Tasto	Funzione
Crea un nuovo modello
Modifica il modello selezionato
Copia il modello selezionato
Elimina il modello selezionato

Nuovo modello

Per creare un nuovo modello è necessario cliccare su per accedere alla seguente schermata :

Compilare i campi con le informazioni richieste

Modello : Inserire il modello del componente da testare

Descrizione : Inserire una descrizione del dispositivo

Codice prodotto : Inserire il codice del prodotto

Codice operativo : Inserire un codice operativo

Famiglia : Selezionare la famiglia da associare al prodotto

Se non è stata creata nessuna famiglia da poter selezionare non si potrà creare il modello, l'associazione è obbligatoria

Modifica modello

Per modificare un modello nella lista, è necessario selezionarne uno e cliccare sul tasto . Si aprirà la stessa schermata della creazione del modello ad eccezione che i campi sono tutti compilati con i dati del modello stesso. Modificare i campi che si vuole premere OK, e confermare il salvataggio nella schermata successiva.

Copia modello

Per copiare un modello già inserito, è necessario selezionare il modello che si vuole copiare e cliccare sul tasto . La finestra che appare è la stessa della creazione ad eccezione che i campi sono già compilati. E' necessario modificare il codice ed il codice prodotto se si vuole salvare la copia, poiché non possono esserci codici o codici prodotto uguali. Se si scrive un codice uguale presente in un altro modello o un codice prodotto presente in un altra modello, comparirà un messaggio di avviso che impedirà il salvataggio.

Elimina modello

Per eliminare un modello inserito, è necessario selezionarne uno e cliccare sul tasto , e confermare l'eliminazione premendo OK nella schermata successiva.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, copia, modifica ed eliminazione di un modello

Configurazione parti

Per ogni modello si possono aggiungere delle parti, in precedenza configurate tramite i tasti che si trovano nel pannello a destra.

Aggiungi parte

Per aggiungere una nuova parte nel modello selezionato, è necessario selezionare la tipologia dal menu a tendina accanto Tipoi parti ed in seguito selezionare la parte desiderata dal menù a tendina accanto a Tipo e premere aggiungi .

Elimina parte

Per eliminare una parte inserita, selezionarla, e cliccare sul tasto elimina e confermare l'eliminazione cliccando su OK nel messaggio di avviso successivo.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione di gestione delle parti

Tipologia di parti

Per configurare le parti è necessario prima configurare il tipo cliccando e selezionare dal menù a tendina Avanzate –> Configurazione tipo parti e si aprirà la seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo tipo
Modifica il tipo selezionato
Elimina il tipo selezionato
Annulla l'eliminazione del tipo di parte

Nuova tipologia

Per creare una nuovo tipologia di parte è necessario cliccare per accedere alla seguente schermata :

Inserire il nome nel campo Tipo parte e cliccare OK per completare il salvataggio.

Modifica tipologia

Per modificare una tipologia di parte inserita basta cliccare e si aprirà la stessa schermata di quando la si crea nuova, con il campo Tipo parte già compilato. Modificare il campo e premere OK per confermare la modifica o Annulla per annullare la modifica.

Elimina tipologia

Per eliminare una tipologia di parte è necessario selezionarla e cliccare su e confermare l'eliminazione cliccando su OK nella schermata successiva. Non è una vera e propria eliminazione, ma la tipologia selezionato sarà segnata come eliminato per cui non sarà più possibile associarla ad alcun modello finché questo stato non verrà cambiato.

Annulla eliminazione

Per modificare lo stato di eliminato ad una tipologia di parte è necessario selezionare quel tipo e cliccare su e confermare cliccando OK nel messaggio successivo. Una volta tolto lo stato di eliminato sarà nuovamente possibile utilizzare questa tipologia da poter associare ai modelli configurati.

Parti

Per configurare una nuova parte è necessario cliccare su Parti e si accederà alla seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo tipo
Modifica il tipo selezionato
Copia il tipo selezionato
Elimina il tipo selezionato

Crea nuovo tipo

Per creare un nuovo tipo è necessario selezionare dalla lista una tipologia di parti, come crearle l'abbiamo visto nel paragrafo precedente, e cliccare sul tasto nuovo per accedere a questa schermata :

Compilare i campi richiesti:

Descrizione : Inserire una descrizione per la parte che si sta aggiungendo

Completare il salvataggio cliccando su OK

Il codice della parte aggiunta non può essere uguale ad il codice di un altra parte della stessa tipologia

Modifica tipo

Per modificare un tipo inserito, selezionarlo e premere il tasto modifica per accedere alla stessa schermata di quando ne si crea uno nuovo, ma con i campi codice e descrizione già compilati. Modificare i campi che si vuole e procedere con il salvataggio cliccando su OK.

Copia tipo

Per copiare un tipo inserito, selezionarlo e premere il tasto copia per accedere alla stessa schermata di quando ne si crea uno nuovo, ma con il campo descrizione già compilato. Inserire il nuovo codice e procedere con il salvataggio cliccando OK.

Elimina tipo

Per eliminare un tipo inserito, selezionarlo e premere il tasto elimina e confermare l'eliminazione cliccando su OK al messaggio di avviso successivo.

Se il tipo è associato ad un modello non sarà possibile eliminarlo finché non lo si elimina dal modello, in questo caso apparirà un messaggio di avviso che non è possibile eliminare il tipo
Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, copia, modifica ed eliminazione di una parte

Famiglie

Per poter configurare una famiglia bisognerà cliccare sul tasto per accedere a questa schermata :

La finestra è divisa in due pannelli, quello a sinistra serve per creare una nuova famiglia mentre quello a destra è utilizzato per associare una sequenza a quella determinata famiglia.

Tasto	Funzione
Crea una nuova famiglia
Modifica la famiglia selezionata
Copia la famiglia selezionata
Elimina la famiglia selezionata

Crea famiglia

Per creare una famiglia cliccare sul tasto e compilare i campi della seguente schermata :

I campi da compilare sono questi :

Famiglia : inserire un nome per la nuova famiglia

Dima : inserire un nome per la dima di fissaggio associata alla famiglia

Modifica famiglia

Per modificare una famiglia già creata basta selezionarla e cliccare su , si aprira la stessa schermata di quando la si crea nuova. Modificare i campi desiderati premere OK e confermare la modifica per il salvataggio.

Copia famiglia

Per copiare una famiglia basta selezionarla e cliccare su , cambiare il campo famiglia e premere OK per confermare la copia.

E' obbligatorio cambiare il campo famiglia, non possono esserci due famiglie con lo stesso nome

Elimina famiglia

Per eliminare una famiglia è necessario selezionarla e cliccare poi sul tasto premere OK e confermare l'eliminazione sulla schermata successiva .

Associare una sequenza

Per associare una sequenza alla famiglia, è necessario selezionare la sequenza creata in precedenza tramite il menu a tendina accanto alla voce Sequenza nel secondo pannello e premere per aggiungere la sequenza. Se invece si desidera eliminare una sequenza aggiunta in precedenza, è necessario selezionarla e premere il tasto elimina sempre dal secondo pannello e confermare l'eliminazione premendo OK.

La sequenza apparirà nel riquadro sottostante. Per poter gestire l'ordine se sono state aggiunte più sequenze bisogna utilizzare i tasti appositi e .

Selezionare la sequenza che si desidera spostare e cliccare se la si vuole spostare di uno step sotto oppure se si desidera spostarla di uno step sopra.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare la funzione di gestione delle famiglie

Dati Turno/Lotto produzione

Per poter iniziare a collaudare i componenti o semilavorati è necessario impostare il lotto da testare. Per poterlo fare cliccare sull'icona Dati Turno per accedere alla seguente schermata :

In questa schermata dovremmo selezionare il codice prodotto da voler testare tramite il menu a tendina a disposizione. E' necessario inserire la data del lotto sottoposto a collaudo, se non viene inserita manualmente verrà impostata automaticamente la data del giorno corrente. Se nel modello selezionato sono state configurate delle parti aggiuntive, saranno elencate nel pannello centrale. In questo caso si ha anche la possibilità di aggiungere un numero identificativo ed una data per ogni parte del modello. Per poterlo fare è necessario selezionare con il mouse la parte che vogliamo aggiornare con i nuovi dati e nei campi numero , data e fornitore inserire le informazioni corrette e premere il tasto Update per confermare. Una volta inseriti i dati richiesti confermare il lotto premendo OK.

Se il lotto in prova cambia, sarà necessario chiudere quello attuale e riaprirne uno nuovo. Per poterlo fare è necessario cliccare sull'icona Lotto e cliccare Restart per aggiornare le informazioni per il nuovo lotto , altrimenti Chiudi lotto e la finestra si chiuderà per poi doverla riaprire ed aggiornare i dati.

Se il lotto non è impostato, il collaudo non può partire
Solo con un account Amministratore è possibile aprire, chiudere un lotto

Collaudo

Con il termine Collaudo viene identificata una fase di acquisizione e memorizzazione dei valori letti su uno o più ingressi. Il software prevede la possibilità di memorizzare i collaudi localmente in un proprio archivio.

Test Diagnostico

Il test diagnostico è semplicemente una sequenza di comandi creata dall'operatore amministratore per testare il corretto funzionamento del software e di tutti i dispositivi collegati alla macchina che devono essere usati durante il collaudo. Questo test deve essere eseguito periodicamente, ogni 24 ore, per controllare se sono presenti difetti nei dispositivi, qualora non venga lanciato non sarà possibile eseguire i test di collaudo. Anche se il test diagnostico è stato eseguito l'operatore potrà rilanciarlo nuovamente anche manualmente se necessario.

Il test diagnostico non viene automaticamente eseguito se non impostato nella configurazione della stazione

Nuovo collaudo

Selezionare Nuovo Test o premere il tasto . In caso si tratti del primo collaudo del lotto o dall'avvio dell'applicazione, il software richiede che venga inserito il codice della fixture o dima di fissaggio del prodotto per verificare che il banco di collaudo sia pronto:

Successivamente sarà necessario ripetere l'operazione premendo nuovamente Nuovo Test o il tasto per visualizzare la finestra di immissione del codice :

Cliccando OK il collaudo partirà immediatamente.

Il sistema è previsto di un lettore di codici a barre che automatizzano la procedura di avvio collaudo sequendo la stessa logica; una sola volta inizialmente dovrà essere letto il codice della fixture e successivamente il solo codice del pezzo da collaudare.

La lettura del barcode del prodotto assicura che il modello del pezzo corrisponda a quello del lotto specificato ed inoltre è necessaria per associare la matricola ai risultati del collaudo.

Nel caso che la parte in test non abbia un codice modello, si deve modificare il file di configurazione dell'applicazione per far si che si estrapoli il solo numero di serie.

Nel pannello centrale della schermata principale del programma verranno visualizzati i comandi in esecuzione e con apposito comando, può essere richiesta anche una conferma da operatore:

A fine collaudo in caso di esito negativo, verranno visualizzati i seguenti tasti:

Le opzioni sono :

Retry : il collaudo riparte dal primo comando del blocco

Conferma NOK : il collaudo viene interrotto e salvato in archivio

Scarta : il collaudo viene interrotto ma non viene salvato in archivio

Inizia collaudo

Per iniziare il collaudo premere il tasto start , ed il collaudo partirà.

L'inizio del collaudo avviene automaticamente se il codice del prodotto è letto tramite lo scanner dei codici a barre. Questa feature si può disabilitare dalle impostazioni del programma

Pausa collaudo

Durante la fase di collaudo c'è la possibilità di mettere in pausa il programma premendo il tasto . Il programma resterà in pausa finché l'operatore non lo premerà di nuovo. Senza alcuna perdita né di dati né di validità del collaudo.

Stop collaudo

Premendo il tasto stop si interrompe il collaudo immediatamente annullando così la prova in corso.

Comandi

Per accedere alla lista dei comandi basterà cliccare sull' icona sequenze per accedere alla seguente schermata :

Il pannello è diviso in tre colonne, la prima per la creazione delle sequenze, la seconda visualizza la lista dei comandi presenti nella sequenza, e la terza è la lista dei comandi da poter aggiungere alla lista.

Solo con un account Amministratore è possibile gestire i comandi, sequenze ed ordine degli stessi

Sequenze

Nella prima colonna si può aggiungere una nuova sequenza usando gli appositi tasti :

Tasto	Funzione
Crea una nuova sequenza
Modifica sequenza selezionata
Copia sequenza selezionata
Elimina sequenza selezionata
Importa una sequenza da un file di testo
Esporta una sequenza in un file di testo

Creando una nuova sequenza, sarà necessario specificare :

Codice : Codice identificativo della sequenza

Descrizione : Descrizione della sequenza creata

Log : Selezionare il flag se si vuole salvare automaticamente il file log alla fine di ogni sequenza

Modifica

Selezionando una sequenza già creata, cliccare su per modificare i campi codice, descrizione, log.

Copia

Selezionando una sequenza già creata, cliccare su per i comandi annessi. Nella nuova finestra visualizzata inserire il codice, la descrizione ed impostare la modalità di log come per la creazione di una nuova sequenza.

Elimina

Per eliminare una sequenza basterà selezionarla, cliccare e confermare l'eliminazione della sequenza.

una sequenza eliminata non può essere recuperata

Importa sequenza

Importa una sequenza da un file di testo creato con la funzione di esportazione della sequenza. Cliccare su e selezionare il file da importare.

Esporta sequenza

Esporta la sequenza selezionata in un file di testo. Cliccare su e salvare il file selezionando la cartella di destinazione.

Gestione comandi

Tasto	Funzione
Aggiunge un nuovo comando
Modifica il comando selezionato
Copia comando selezionato
ELimina comando selezionato
Muove il comando selezionato di uno step sopra
Muove il comando selezionato di uno step sotto
Permette di utilizzare le frecce direzionali per spostare la label
Muove il blocco di comandi selezionati
Aggiorna la ricerca

Nel pannello a destra è possibile vedere la lista di comandi disponibili per l'inserimento.

Per aggiungere una nuova istruzione o comando, selezionare il punto di inserimento (comando precedente tra quelli inseriti) quindi dalla lista di destra trascinarlo con il mouse. Inserire i parametri, a seconda del comando, e premere il tasto Ok per confermare l'inserimento.

Per copiare un comando, selezionarlo e scegliere . Modificare i parametri se necessario e premere OK.

Per modificare un comando, selezionarlo e scegliere . Modificare i parametri e premere Ok per confermare le modifiche.

Per eliminare un comando, selezionarlo e scegliere . Rispondere Sì al successivo messaggio di conferma.

Per spostare un comando, selezionarlo e cliccare per muoverlo di uno step sopra oppure per muoverlo di uno step sotto.

Per spostare la label di un comando è necessario selezionare il comando dove è presente la label e poi cliccare , il tasto finché attivo muoverà esclusivamente le label presenti nei comandi utilizzando le frecce direzionali. Una volta completato lo spostamento cliccare nuovamente per disabilitare lo spostamento label del comando. Quando l'opzione è attiva intorno al tasto apparirà un quadrato azzurro di facile riconoscimento.

Per muovere un blocco di comandi, selezionare i comandi da dover spostare e cliccare , in seguito cliccare con il mouse sopra il comando dove si vuole spostare il blocco. Es: Abbiamo questa sequenza di comandi

Selezionando con il mouse i comandi che vogliamo spostare e poi cliccando sul tasto per muovere il blocco

I comandi verranno temporaneamente copiati finché non clicchiamo nuovamente nella parte della sequenza dove vogliamo che siano incollati, nell'esempio abbiamo cliccato sul comando TESTBLOCCO5

I comandi selezionati TESTBLOCCO2,TESTBLOCCO3,TESTBLOCCO4 vengono così spostati subito dopo il TESTBLOCCO5.

La copia dei comandi funziona anche su sequenze diverse

Nel campo trova è possibile scrivere quello che si vuole ricercare nella sequenza e premere per aggiornare la ricerca. Qualunque comando che abbia una corrispondenza con la ricerca sarà evidenziato in verde. Eliminare il testo e premere aggiorna per resettare la ricerca.

Selezionando un comando o più comandi , premendo con il tasto destro del mouse si può modificare il tipo di esecuzione del o dei comandi , o rinominare le variabili degli stessi. Per modificare l'esecuzione cliccare su Tipo di esecuzione e selezionare quale delle tre tipologia si desidera, per modificare la variabile selezionare Modifica Parametri e selezionare rinomina variabile e scrivere il nuovo nome all'interno del campo di testo.

Parametri dei comandi

Ogni comando prevede una serie di parametri fissi, sempre presenti, ed una serie di parametri variabili richiesti o meno a seconda del comando. In questo paragrafo si riassumono quelli fissi, mentre per quelli variabili saranno elencati nel paragrafo inerente la descrizione dei comandi stessi.

Numero

Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza. Il parametro è automaticamente calcolato durante l'aggiunta del comando in base alla posizione selezionata.

Descrizione

Eventuale descrizione da associare al comando per una più facile lettura. Se lasciato vuoto, il programma la imposta in automatico.

Comando

Comando selezionato non modificabile una volta confermato l'inserimento.

Label

La label può essere utilizzata negli altri comandi per identificare il punto in cui la sequenza continua in caso di test su valori ritornati oppure in caso di operazioni cicliche.

Variabile

Per alcuni comandi viene utilizzata come destinazione del risultato acquisito, per altri come parametro da visualizzare. Quando utilizzata come destinazione di valore letto, se già esistente, il valore precedente viene sovrascritto. Le variabili che iniziano per # vengono anche salvate nel database come singole entità di valori ritornati dal collaudo.

Modalità esecuzione comando

Normale : il comando viene eseguito normalmente;

Escludi : il comando pur presente nella sequenza viene ignorato;

Esegui sempre : il comando viene eseguito normalmente quando raggiunto in base alla sequenza oppure eseguito anche in caso di errore nella sequenza di collaudo. Questa modalità può essere utile per ripristinare gli azionamenti a fine sequenza in caso di interruzione.

Elenco dei comandi disponibili

In questo paragrafo sono riassunti tutti i comandi implementati che possono essere utilizzati nella realizzazione della sequenza di collaudo. Per ogni comando viene specificato l'utilizzo del parametro “variabile” e vengono elencati gli altri pevisti.

Code comment / Commento: Aggiunge un comando nullo utilizzabile per una più facile lettura della sequenza o come destinazione di una condizione o ciclo.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata

Digital input read / Lettura input digitale: Legge il valore dell'input digitale .

Parametri	Descrizione
Variabile	Destinazione del valore letto
Canale ingresso	Canale digitale di input da acquisire
Valore risultato	Vero se selezionato, altrimenti Falso
NOT OK Break	Se selezionato l'esecuzione della sequenza si interrompe con esito negativo in caso che il valore letto non corrisponda al Valore risultato
OK Salta a	Se impostato, quando il valore letto corrisponde a Valore risultato la sequenza continua al comando identificato con la Label saltando una serie di istruzioni
Break Message	Messaggio di avviso per l'operatore in caso di NOT OK

Digital output write / Scrittura output digitale: Scrive lo stato dell'output digitale.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Canale uscita	Canale digitale da scrivere
Valore	Se selezionato chiude il contatto, altrimenti lo apre

Digital output pulse / Impulso output digitale: Genera un impulso su una uscita digitale.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Canale uscita	Canale digitale da scrivere
Tempo	Durata dell'impulso in millisecondi

Digital input alarm / Allarme input digitale: legge un input digitale fino al cambio stato o a fine blocco comando

Parametri	Descrizione
Variabile	Destinazione del valore letto
Canale ingresso	Canale digitale di input da acquisire
Valore risultato	Vero se selezionato, altrimenti Falso. L'allarme viene innescato quando il valore letto differisce dal valore specificato
Messaggio di blocco	Messaggio di avviso per l'operatore in caso di allarme
Fine blocco	Label che identifica il comando raggiunto il quale il controllo viene disabilitato
Canale output	Canale digitale di uscita da scrivere in caso di allarme attivato
Valore output	Valore da scrivere nel canale di output specificato. Selezionare per chiudere il contatto, viceversa per aprirlo

Analog input read / Lettura input analogico: legge un ingresso analogico.

Parametri	Descrizione
Variabile	Destinazione del valore letto
Canale ingresso	Canale analogico di ingresso da acquisire
Valore minimo	Valore minimo accettabile per confronto
Valore massimo	Valore massimo accettabile per confronto
NOT OK Break	Se selezionato l'esecuzione della sequenza si interrompe con esito negativo in caso che il valore letto non sia compreso tra Valore minimo e Valore massimo
OK Salta a	Se impostato, quando il valore letto corrisponde a Valore risultato la sequenza continua al comando identificato con la Label saltando una serie di istruzioni
Ok if not match	Inverte la logica del controllo del valore restituito. Il comando avrà un risultato positivo in caso non sia compreso nel range
Break Message	Messaggio di avviso per l'operatore in caso di NOT OK

Analog output write / Scrittura output analogico: scrive lo stato dell'output analogico .

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Canale output analogico	Canale analogico di output da scrivere
Valore	Valore da impostare a seconda del tipo di output analogico

Monitor message add / Aggiungi messaggio video: aggiunge una linea a video con un messaggio per l'operatore.

Parametri	Descrizione
Variabile	variabile utilizzata nella visualizzazione del messaggio
Testo messaggio operatore	Inserire il testo da visualizzare. Se specificata una variabile, a destra del messaggio viene visualizzato il valore della variabile
Formattazione valore variabile	Indica la formattazione della variabile {0} è default. Per visualizzare un numero decimale utilizzare il formato {0.0} con tanti 0 dopo il punto in base ai decimali

Monitor message clear / Rimuovi messaggi video: rimuove uno o più messaggi visualizzati.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Elimina tutti i messaggi	Se selezionato elimina tutti i messaggi precedentemente aggiunti con il comando monitor message add. In caso contrario solo l'ultimo aggiunto

Monitor double buttons / Doppio bottone monitor: Inserisce un messaggio di avviso con una durata stabilita per scelta operatore tra OK o NOT OK.

Parametri	Descrizione
Variabile	esito della selezione
Testo messaggio operatore	Messaggio da visualizzare per l'operatore
Testo bottone OK	Inserire il testo del bottone OK. Es: Ok, Conferma, Avanti etc..
Testo bottone NOT OK	Inserire il testo del bottone NOT OK. Es: No, Annulla etc..
Tempo (secondi)	Tempo che l'operatore ha a disposizione per selezionare tra OK o NOT OK. Immettere 0 per disabilitare il timeout
OK input	Per abilitare anche la scelta tramite ingresso digitale, selezionare il canale da associare alla conferma positiva
KO input	Per abilitare anche la scelta tramite ingresso digitale, selezionare il canale da associare alla conferma negativa

Monitor value bar add / Barra valore a video: Inserisce una barra per visualizzare oltre che numericamente, anche graficamente il valore di una variabile .

Parametri	Descrizione
Variabile	variabile utilizzata nella visualizzazione del valore
Valore minimo	Valore minimo evidenziato per la rappresentazione grafica
Valore massimo	Valore minimo evidenziato per la rappresentazione grafica
Formattazione valore variabile	Indica la formattazione della variabile {0} è default. Per visualizzare un numero decimale utilizzare il formato {0.0} con tanti 0 dopo il punto in base ai decimali

Monitor value bar clear / Rimuovi barra valore: Rimuove una o più barre di visualiizzione grafica dei valori.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Elimina tutti i messaggi	Se selezionato elimina tutte le barre precedentemente aggiunte con il comando monitor value bar add. In caso contrario solo l'ultima aggiunta

Monitor clear / Pulisci monitor: pulisce l'intera area destinata all'esecuzione della sequenza.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata

Monitor camera add / Aggiunge riquadro immagine camera: aggiunge un riquadro per la visualizzazione dell'immagine acquisita dalla telecamera .

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Testo messaggio operatore	Inserire il testo da visualizzare sopra il riquadro.

Monitor camera clear / Rimuovi riquadro immagine camera: rimuove il riquadro camera inserito.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata

System wait / Sistema attesa: attende per il tempo specificato.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Tempo	Tempo che l'operatore ha a disposizione per selezionare OK o NOT OK espresso in millisecondi
OK input	Canale digitale di input per la conferma OK
KO input	Canale digitale di input per la conferma NOT OK

System repeat count / Sistema ripeti contatore : ripete per n volte i comandi inclusi nel blocco specificato fino al parametro Fine blocco

Parametri	Descrizione
Variabile	esito del ciclo se portato a termine o meno
Contatore ripetizioni	Numero delle ripetizioni del blocco
Fine blocco	Indica la fine del blocco contenente i comandi da ripetere

System repeat time / Sistema ripeti tempo: ripete per n volte i comandi inclusi nel blocco specificato fino al parametro Fine blocco. A tempo scaduto esce dal ciclo comunque sempre dopo aver eseguito l'ultimo comando del blocco.

Parametri	Descrizione
Variabile	esito del ciclo se portato a termine o meno
Tempo (secondi)	Durata del ciclo
Fine blocco	Indica la fine del blocco contenente i comandi da ripetere

System get elapsed time / Ottieni tempo trascorso

Parametri	Descrizione
Variabile	variabile alla quale viene assegnato il tempo
Label del comando	Etichetta che individua il comando dal quale calcolare il tempo trascorso

System insert note / Inserisci nota: inserisce una nota durante il collaudo che sarà salvata nel file LOG.

Parametri	Descrizione
Variabile	variabile nella quale si troverà la conferma o meno dell'inserimento della nota
Tipo nota	selezionare il tipo nota tra ResultInfo o ProcessInfo per specificare l'elenco proposto all'operatore

System wait input / Sistema attesa ingresso : attende al massimo per il tempo specificato o al cambio di stato dell'ingresso digitale.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Time (milliseconds)	Tempo massimo di attesa
Input channel	Canale di ingresso digitale
Valore risultato	Valore atteso per il canale di ingresso, se selezionato aspetta fin quando non viene rilevato il contatto

Variable boolean test / Test vero-falso variabile: Controlla se una determinata variabile sia vera o falsa.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol testare
Valore risultato	Se selezionato specifica che la variabile da testare deve avere un valore positivo
NOT OK Stop	Se il test della variabile risulta negativo il collaudo si ferma
OK vai a	Se il test della variabile risulta positivo la sequenza passa al comando identificato con la label selezionata
Messaggio di stop	Messaggio da visualizzare all'operatore in caso di esito negativo

Variable value test / Test valore variabile: Controlla che il valore della variabile selezionata sia compreso tra il minimo ed il massimo impostati nel comando.

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol testare
Valore minimo	Impostare il valore minimo accettabile
Valore massimo	Impostare il valore massimo accettabile
NOT OK Stop	Se selezionato ed il valore della variabile non è compreso tra minimo e massimo impostati il collaudo si ferma con un messaggio di errore
OK vai a	Se il test della variabile risulta positivo la sequenza passa al comando identificato con la label selezionata
Ok if not match	Inverte la logica del controllo del valore restituito. Il comando avrà un risultato positivo in caso il valore riscontrato non sia compreso nel range
Messaggio di stop	Messaggio da visualizzare all'operatore in caso di esito negativo

Variable value test and / Test valore variabile AND : esegue un AND logico tra la variabile da testare ed il valore impostato

Parametri	Descrizione
Variabile	Variabile alla quale viene assegnato il valore restituito dalla funzione
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol testare
Valore	Valore con cui si andrà a fare l'AND logico con la variabile
NOT OK Stop	Se selezionato ed il risultato della funzione è negativo il collaudo si ferma con un messaggio di errore
OK vai a	Se il test della variabile risulta positivo la sequenza passa al comando identificato con la label selezionata
Ok if not match	Inverte la logica del controllo del valore restituito. Il comando avrà un risultato positivo in caso il valore riscontrato non sia compreso nel range
Messaggio di stop	Messaggio da visualizzare all'operatore in caso di esito negativo

Esempio: se la variabile ha valore 3 il risultato sarà positivo sia nel caso che si testi confronti con un valore 2, 1 o 3.

Device read value / Lettura valore dispositivo

Parametri	Descrizione
Variabile	Destinazione del valore letto
Input dispositivo	Canale del dispositivo da leggere
Valore minimo	Valore minimo accettabile per confronto
Valore massimo	Valore massimo accettabile per confronto
NOT OK Break	Se selezionato l'esecuzione della sequenza si interrompe con esito negativo in caso che il valore letto non sia compreso tra Valore minimo e Valore massimo
OK Salta a	Se impostato, quando il valore letto corrisponde a Valore risultato la sequenza continua al comando identificato con la Label saltando una serie di istruzioni
Ok if not match	Inverte la logica del controllo del valore restituito. Il comando avrà un risultato positivo in caso non sia compreso nel range
Break Message	Messaggio di avviso per l'operatore in caso di NOT OK

Device write value / Scrittura valore dispositivo

Parametri	Descrizione
Variabile	non utilizzata
Input dispositivo	Canale del dispositivo da scrivere
Valore	Valore da impostare a seconda del tipo di output

Device command function / Funzione comando dispositivo

Parametri	Descrizione
Variabile	Destinazione dei dati ritornati dall'esecuzione del comando
Comando dispositivo	Questi parametri variano a seconda del dispositivo da testare e delle librerie utilizzate
Parametri comandi separati da ”;”	Questi parametri variano a seconda del dispositivo da testare e delle librerie utilizzate
Valori accettati	Valore ritornato dall'esecuzione del comando. In caso di stringa per prendere il primo o i primi caratteri inserire il carattere *
Range +/-	In caso il valore ritornato sia numerico, è possibile specifcare il range minimo e massimo per il test
NOT OK Break	Se selezionato l'esecuzione della sequenza si interrompe con esito negativo in caso che il valore letto non sia compreso tra Valore minimo e Valore massimo
OK Salta a	Se impostato, quando il valore letto corrisponde a Valore accettato la sequenza continua al comando identificato con la Label saltando una serie di istruzioni
Ok if not match	Inverte la logica del controllo del valore restituito. Il comando avrà un risultato positivo in caso non sia compreso nel range o non coincida con il valore specificato
Break Message	Messaggio di avviso per l'operatore in caso di NOT OK

Math variables subtract / Sottrazione matematica di due variabili

Parametri	Descrizione
Variabile	Destinazione dei dati ritornati dall'esecuzione del comando
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol testare
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol sottrarre alla prima variabile
Valore minimo	Impostare il valore minimo accettabile
Valore massimo	Impostare il valore massimo accettabile
NOT OK Break	Se selezionato l'esecuzione della sequenza si interrompe con esito negativo in caso che il valore sottratto non sia compreso tra Valore minimo e Valore massimo
Ok if not match	Inverte la logica del controllo del valore restituito. Il comando avrà un risultato positivo in caso non sia compreso nel range o non coincida con il valore specificato
Break Message	Messaggio di avviso per l'operatore in caso di NOT OK

Strumenti dell'operatore

Per accedere agli strumenti dell'operatore cliccare sul tasto Strumenti operatore e dal menu a tendina selezionare l'operazione che si desidera eseguire. Le opzioni sono le seguenti :

Cambia password

Esegui un test diagnostico

Esegui una sequenza di test

Apri finestra backup

Stampa etichetta di test

Update software

Info parametri test

Cambia password

Eseguito il login, si può cambiare la password selezionando l'opzione da Strumenti operatore —> Cambia password e si accede alla schermata :

Inserire la nuova password nel campo Nuova password e ripeterla nel campo Ripeti password. Cliccare OK per confermare la modifica o Annulla per uscire dalla schermata.

Esegui un test diagnostico

Il test diagnostico viene eseguito ogni giorno automaticamente altrimenti non è possibile eseguire collaudi dei componenti. L'operatore ha la possibilità in ogni caso di eseguire un test diagnostico qualora lo ritenesse necessario per verificare il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

Selezionare Strumenti operatore —> Esegui test diagnostico e partirà il test diagnostico impostato per la postazione.

Esegui una sequenza di test

L'operatore può eseguire una sequenza di test tra quelle create selezionando Strumenti operatore —> Esegui sequenza di prova, esegue tutti i comandi presenti nella sequenza senza salvare nulla essendo una prova per verificare che la sequenza sia corretta.

Stampa etichetta di test

Stampa un etichetta di prova , dove appariranno i parametri del test che si sono inseriti nel layout. Esempio : #TEST.resultstring #TEST.ID #SHIFTPARTS.Supplier etc..

Update software

Permette di selezionare la cartella con il software aggiornato e lo installerà automaticamente.

Info parametri test

Apre la lista dei parametri del test che si possono esportare o inserire nella label dell'etichetta per la stampa. Se nelle note è scritto solo per report significa che nell'etichetta quel campo non verrà sostituito con i dati richiesti ma rimarrà scritto il codice dopo il simbolo ”#”.

Apri finestra backup

Per poter eseguire il backup è necessario selezionare Strumenti operatore —> Apri finestra backup e cliccare sul tasto Esegui come mostra l'immagine successiva.

Una volta lanciato il backup del database vedremo a video se è andato a buon fine oppure se c'è stato un errore, in quel caso alla fine dei messaggi nel pannello centrale apparirà Completato o Non eseguito.

Archivio

Usare questa funzione per caricare un collaudo precedentemente memorizzato nell'archivio dell'applicazione.

Selezionare dal menù Archivio o premere il tasto per accedere alla seguente finestra:

Premere il tasto Cerca per visualizzare l'elenco dei collaudi archiviati;

Selezionare quindi quello da esportare e premere il tasto Esporta risultati dopo aver compilato il form excel per l'esportazione.

I collaudi possono anche essere ricercati in base alle seguenti informazioni :

Data (da/a)

Modello

Seriale

Nel campo data è possibile specificare il periodo di inizio e fine ricerca, nei restanti campi basta inserire i caratteri da ricercare.

Difetti

Cliccando su difetti si accederà alla schermata delle parti risultanti difettose durante i vari collaudi.

Esportazione

Per esportare i test è necessario creare un file Excel e riempire la prima riga del foglio Excel con i nomi per le colonne dei dati che si vogliono visualizzare e la riga sottostante con i codici #. . Le informazioni da poter esportare le si possono trovare facilmente cliccando su Info campi report e si aprirà l'elenco delle informazioni dei test :

Se presente la descrizione del campo solo report significa che la si può utilizzare solamente per i report.

Verificati i dati che si desiderano esportare aprire il file excel ed inserire il Field name nella cella di excel. La prima riga si consiglia di utilizzarla per nominare la colonna con una descrizione dell'informazione visualizzata. Di seguito un esempio di come andrebbe creato il file :

Note

Questo strumento visualizza una finestra con l'elenco delle note inserite. Nel processo è possibile aggiungere un comando che visualizza le note di tipo “ProcessInfo” tra le quali l'operatore deve selezionarne una per proseguire con il collaudo. Quelle di tipo “ResultInfo” sono invece visualizzate a fine collaudo in caso di esito negativo per la selezione di un eventuale difetto riscontrato.

Tasto	Funzione
Crea una nuova nota
Modifica la nota selezionata
Copia la nota selezionata
Elimina la nota selezionata

Crea nota

Per creare una nuova nota cliccare sul tasto e si aprirà la seguente schermata :

Compilare il form con le informazioni richieste :

Codice : Inserire il codice per la nota, una volta inserito non lo si può modificare

Descrizione : Inserire la descrizione della nota

Tipo : Selezionare che tipo di nota sia, se ResultInfo o ProcessInfo

Non si possono inserire due note con lo stesso codice

Modifica nota

Per modificare una nota è necessario selezionarla e cliccare , si aprirà la stessa schermata di quando la si crea nuova, solo con i campi già compilati della nota aperta. Modificare i campi che si desidera e cliccare OK per il salvataggio.

Il campo codice non può essere modificato se lo si vuole modificare bisogna eliminare la nota e reinserirla

Copia nota

Per copiare una nota è necessario selezionarla e cliccare , si aprirà la stessa schermata di quando la si crea nuova, solo con i campi descrizione e tipo già impostati . Non resta che inserire il codice richiesto e cliccare OK per il salvataggio.

Elimina nota

Per eliminare una nota è necessario selezionarla e cliccare e confermare cliccando OK sul messaggio che apparirà subito dopo.

Postazioni

Per creare una postazione è necessario cliccare su Avanzate –> Configurazione postazione per accedere alla seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea una nuova postazione
Modifica la postazione selezionata
Copia la postazione selezionata
Elimina la postazione selezionata
Annulla l'eliminazione della postazione

Crea postazione

Per creare una nuova postazione cliccare sul tasto nuovo ed immettere i dati richiesti nella seguente schermata :

Inserire le informazioni richieste :

Posizione: Scrivere la posizione della stazione o una descrizione per riconoscerla

Sequenza test diagnostico: Selezionare dal menu a tendina la sequenza del test diagnostico

Bottone OK: Selezionare il canale che si vuole utilizzare per il bottone OK

Bottone Cancella: Selezionare il canale che si vuole utilizzare per il bottone Annulla

Infine premere OK per aggiungere la stazione.

E' obbligatorio compilare i campi Posizione, Bottone OK e Bottone Cancella per poter aggiungere una postazione. Bottone OK e Bottone cancella non possono essere uguali

Modifica postazione

Per modificare una postazione creata in precedenza, selezionarla e cliccare sul tasto modifica e nel pannello che si aprirà, uguale a quello della creazione della postazione, modificare i campi che si vuole e confermare la modifica premendo OK.

Copia postazione

Per copiare una postazione è necessario selezionarla e cliccare sul tasto copia . Se lo si desidera prima di confermare l'operazione premendo il tasto OK si possono apportare delle modifiche ai campi della postazione.

Elimina postazione

Per eliminare una postazione è necessario selezionarla e cliccare sul tasto elimina e confermare premendo OK nella schermata successiva. Non è una vera e propria eliminazione, ma uno stato, in cui la postazione non potrà più essere utilizzata finché è nello stato di eliminazione.

Annulla eliminazione

Per annullare lo stato di eliminazione di una stazione è necessario selezionare la suddetta e premere il tasto e confermare l'operazione premendo OK.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, modifica ed eliminazione di una postazione

Canali

Prima di procedere con l'avvio del collaudo è necessario definire i canali che si vogliono utilizzare. Per poterli definire bisognerà cliccare e selezionare dal menu a tendina Avanzate –> Configurazioni canali per accedere alla seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo canale
Modifica canale selezionato
Copia canale selezionato
Elimina canale selezionato

Crea nuovo canale

Per la creazione del canale sarà necessario specificare le seguenti informazioni

Tipo : selezionare dal menu a tendina il tipo di canale che si sta configurando, DO, DI, AO, AI, DEVOUT, DEVIN, CUSTOM, ND

Codice : scrivere il codice del canale, non ce ne possono essere due uguali

Descrizione : inserire una descrizione del canale se necessaria

Unita di misura : inserire l'unita di misura se necessaria

Modifica canale

Per la modifica del canale sarà necessario selezionare il canale ed in seguito cliccare sul tasto . La schermata visualizzata sarà la stessa della creazione con solo i campi già compilati con i dati del canale selezionato, e qui si avrà la possibilità di modificare il canale.

Copia canale

Per la copia del canale basterà selezionare il canale che si vuole copiare e cliccare sul tasto . La schermata visualizzata sarà la stessa della creazione con i campi già compilati escluso Codice non potendo esserci due canali con lo stesso codice

Elimina canale

Per eliminare un canale già impostate sarà necessario selezionarlo e poi cliccare il tasto e confermare l'eliminazione dello stesso.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, modifica ed eliminazione di un canale

Manager ricette camera

Per utilizzare i comandi relativi all'analisi di malfunzionamenti tramite telecamera, è necessario definire almeno una ricetta di test. Per ricetta si intende un elenco di aree di interesse nelle quali il software determina se il led è acceso o spento in base alla luminosità della foto acquisita.

Cliccare e selezionare dal menu a tendina Avanzate –> Manager ricette camera per accedere alla seguente schermata :

Nella barra degli strumenti della finestra sono riportati i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
Acquisisce l'immagine da analizzare direttamente con la telecamera montata nel sistema (vedi nota)
Carica una immagine del pezzo da una cartella (vedi nota)
Crea una nuova ricetta
Apre una ricetta esistente dalla cartella di processo camerareceipts
Salva la ricetta nella cartella di processo camerareceipts
Verifica i risultati delle aree inserite nella ricetta
Per acquisire l'immagine del pezzo con la telecamera, il pezzo dovrebbe essere posizionato e la telecamera “abbassata in posizione”. Avviando una sequenza di test si può premere il tasto Pausa per fermare il processo nel momento in cui il pezzo è alimentato e la telecamera abbassata.
Mettendo nella sequenza un comando di salvataggio dell'immagine acquisita dopo il comando di verifica della ricetta, l'immagine viene automaticamente salvata nella cartella cameraimages. Questo però avviene solamente se la sequenza continua anche con esito negativo oppure se il comando di salvataggio viene impostato come Execute Always.

Operazioni preliminari per creazione/modifica ricetta

Selezionare l'immagine con il tasto oppure avviare una sequenza di collaudo ed interrompere la sequenza con il tasto Pause (nella finestra principale dell'applicazione) quindi catturare l'immagine con il tasto .

Dopo aver caricato l'immagine sorgente, procedere con la creazione di una nuova ricetta oppure caricarne una tra quelle precedentemente salvate come descritto nei paragrafi successivi.

Nuova ricetta

Premere il tasto per creare una nuova ricetta.

Modifica ricetta

Premere il tasto per caricare la ricetta da modificare. Il nome della ricetta caricata viene visualizzato nella barra inferiore della finestra.

Gestione aree di verifica

Per inserire una nuova area, fare click con il mouse nell'angolo in alto a sinistra del punto di interesse:

nel pannello di destra modificare se necessario i vari parametri del punto e confermare l'inserimento con il tasto .

Per eliminare l'area inserita, dopo averla selezionata:

premere il tasto

Per ogni area possono essere definite: dimensione, tipo di verifica, soglia, e tag che possono essere modificate dal pannello di destra:

Dimensione (pixels): indica la dimensione del quadrato;

Check type: tipo verifica selezionabile tra Max o Avg. Nel primo caso il software verifica che il punto più luminoso nell'area definita sia maggiore della soglia impostata, nel secondo caso invece verifica che il valore medio dei punti sia superiore alla soglia.

Threshold: limite inferiore per esito positivo;

Tag: tag assegnato all'elemento (per una più facile analisi dei risultati). Confermare il tag con il tasto Update.;

Le aree definite, possono essere spostate con i tasti tasti +/- a destra della dicitura Move.

In qualsiasi momento premendo il tasto il software verifica il risultato di tutte le aree inserite segnalandole con in caso di esito positivo o in caso di esito negativo. I bordi dell'area stessa vengono colorati di verde o rosso in base all'esito.

Salvataggio ricetta

Premere il tasto per salvare la ricetta modificata.