$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Marel Test Process

Prefazione

Questo manuale è stato realizzato per guidare l'operatore all'utilizzo del software MarelTestProcess.

Introduzione

MarelTestProcess è un applicazione per il collaudo di componenti e semilavorati.

Interfaccia

La schermata principale del programma è la seguente:

I paragrafi seguenti descrivono in dettaglio le varie funzioni di ogni tasto.

Menu e barra degli strumenti

Tutte le funzioni previste dal programma di collaudo sono accessibili dal menù e sono selezionabili tramite il mouse .

La tabella seguente riporta tutti i tasti presenti nella barra degli strumenti con la relativa funzione:

Tasto	Funzione
Chiude l'applicazione
Apre la finestra dei canali
Apre la finestra dei modelli
Apre la finestra delle famiglie
Note
Apre la finestra delle parti
Apre la finestra degli operatori
Apre la finestra delle sequenze dei programmi
Apre l'archivio delle prove effettuate
Apre la finestra per la selezione del lotto di produzione
Login dell'operatore
Logout dell'operatore
Apre un menu a tendina per selezionare ulteriori comandi
Crea un nuovo test
Inizia il nuovo test
Mette in pausa il test in esecuzione
Ferma il test in esecuzione
Apre un menu a tendina per la configurazione
Apre la finestra con il log degli eventi
Apre le info del programma versione - autore

Utenti

Per gestiregli utenti è necessario cliccare ed accedere a questa schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo utente
Modifica utente selezionato
Elimina utente selezionato

Creare un utente

Per creare un nuovo utente cliccare su e compilare il seguente modulo :

Compilare i campi richiesti e cliccare OK per confermare la creazione :

Tipo : scegliere tra amministratore o utente standard

Codice : digitare un codice per l'operatore ( max. 10 caratteri)

Nome : digitare il nome dell'utente

Password : impostare una password per effettuare il login

Modificare un utente

Per modificare un utente selezionare l'utente desiderato e poi sull'icona e si accederà alla stessa schermata della creazione utente, con l'eccezione che i campi codice, nome e password sono già compilati. Selezionare il campo da modificare e premere OK per confermare la modifica.

Non è possibile modificare il codice utente se lo si vuole modificare sarà necessario eliminare l'utente o crearne uno nuovo

Eliminare un utente

Per eliminare un utente selezionare l'utente desiderato e poi cliccare sull'icona e confermare l'operazione cliccando su OK.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, modifica ed eliminazione di un utente

Login

Una volta avviato il programma per accedere alle funzioni sarà necessario effettuare un login premendo il tasto ed accederemo a questa schermata :

Inserire il codice e la password impostati in precedenza per accedere.

Gli utenti che fanno il login possono essere amministratori o utenti standard. La differenza tra amministratore o utente è che l'amministratore avrà accesso a tutte le funzionalità del software mentre l'utente potrà esclusivamente eseguire i test di collaudo.

Logout

Per effettuare il logut è necessario cliccare sull'icona .

Modelli

Per configurare un modello o tipologia di prodotto che si vorrà testare bisogna cliccare su per accedere a questa schermata :

La finestra è divisa in due pannelli, il pannello di sinistra per la gestione dei modelli, il pannello di destra per l'aggiunta o l'eliminazioni di parti .

Tasto	Funzione
Crea un nuovo modello
Modifica il modello selezionato
Copia il modello selezionato
Elimina il modello selezionato

Nuovo modello

Per creare un nuovo modello è necessario cliccare su per accedere alla seguente schermata :

Compilare i campi con le informazioni richieste

Modello : Inserire il modello del componente da testare

Descrizione : Inserire una descrizione del dispositivo

Codice prodotto : Inserire il codice del prodotto

Codice operativo : Inserire un codice operativo

Famiglia : Selezionare la famiglia da associare al prodotto

Se non è stata creata nessuna famiglia da poter selezionare non si potrà creare il modello, l'associazione è obbligatoria

Modifica modello

Per modificare un modello nella lista, è necessario selezionarne uno e cliccare sul tasto . Si aprirà la stessa schermata della creazione del modello ad eccezione che i campi sono tutti compilati con i dati del modello stesso. Modificare i campi che si vuole premere OK, e confermare il salvataggio nella schermata successiva.

Copia modello

Per copiare un modello già inserito, è necessario selezionare il modello che si vuole copiare e cliccare sul tasto . La finestra che appare è la stessa della creazione ad eccezione che i campi sono già compilati. E' necessario modificare il codice ed il codice prodotto se si vuole salvare la copia, poiché non possono esserci codici o codici prodotto uguali. Se si scrive un codice uguale presente in un altro modello o un codice prodotto presente in un altra modello, comparirà un messaggio di avviso che impedirà il salvataggio.

Elimina modello

Per eliminare un modello inserito, è necessario selezionarne uno e cliccare sul tasto , e confermare l'eliminazione premendo OK nella schermata successiva.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, copia, modifica ed eliminazione di un modello

Configurazione parti

Per ogni modello si possono aggiungere delle parti, in precedenza configurate tramite i tasti che si trovano nel pannello a destra.

Aggiungi parte

Per aggiungere una nuova parte nel modello selezionato, è necessario selezionare la tipologia dal menu a tendina accanto Tipologia parti ed in seguito selezionare la parte desiderata dal menù a tendina accanto a Tipo e premere aggiungi .

Elimina parte

Per eliminare una parte inserita, selezionarla, e cliccare sul tasto elimina e confermare l'eliminazione cliccando su OK nel messaggio di avviso successivo.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione di gestione delle parti

Tipologia di parti

Per configurare le parti è necessario prima configurare il tipo cliccando e selezionare dal menù a tendina Avanzate –> Configurazione tipo parti e si aprirà la seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo tipo
Modifica il tipo selezionato
Elimina il tipo selezionato
Annulla l'eliminazione del tipo di parte

Nuova tipologia

Per creare una nuovo tipologia di parte è necessario cliccare per accedere alla seguente schermata :

Inserire il nome nel campo Tipo parte e cliccare OK per completare il salvataggio.

Modifica tipologia

Per modificare una tipologia di parte inserita basta cliccare e si aprirà la stessa schermata di quando la si crea nuova, con il campo Tipo parte già compilato. Modificare il campo e premere OK per confermare la modifica o Annulla per annullare la modifica.

Elimina tipologia

Per eliminare una tipologia di parte è necessario selezionarla e cliccare su e confermare l'eliminazione cliccando su OK nella schermata successiva. Non è una vera e propria eliminazione, ma la tipologia selezionato sarà segnata come eliminato per cui non sarà più possibile associarla ad alcun modello finché questo stato non verrà cambiato.

Annulla eliminazione

Per modificare lo stato di eliminato ad una tipologia di parte è necessario selezionare quel tipo e cliccare su e confermare cliccando OK nel messaggio successivo. Una volta tolto lo stato di eliminato sarà nuovamente possibile utilizzare questa tipologia da poter associare ai modelli configurati.

Parti

Per configurare una nuova parte è necessario cliccare su Parti e si accederà alla seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo tipo
Modifica il tipo selezionato
Copia il tipo selezionato
Elimina il tipo selezionato

Crea nuovo tipo

Per creare un nuovo tipo è necessario selezionare dalla lista una tipologia di parti, come crearle l'abbiamo visto nel paragrafo precedente, e cliccare sul tasto nuovo per accedere a questa schermata :

Compilare i campi richiesti:

Codice : Inserire un codice per la parte che si sta aggiungendo

Descrizione : Inserire una descrizione per la parte che si sta aggiungendo

Completare il salvataggio cliccando su OK

Il codice della parte aggiunta non può essere uguale ad il codice di un altra parte della stessa tipologia

Modifica tipo

Per modificare un tipo inserito, selezionarlo e premere il tasto modifica per accedere alla stessa schermata di quando ne si crea uno nuovo, ma con i campi codice e descrizione già compilati. Modificare i campi che si vuole e procedere con il salvataggio cliccando su OK.

Copia tipo

Per copiare un tipo inserito, selezionarlo e premere il tasto copia per accedere alla stessa schermata di quando ne si crea uno nuovo, ma con il campo descrizione già compilato. Inserire il nuovo codice e procedere con il salvataggio cliccando OK.

Elimina tipo

Per eliminare un tipo inserito, selezionarlo e premere il tasto elimina e confermare l'eliminazione cliccando su OK al messaggio di avviso successivo.

Se il tipo è associato ad un modello non sarà possibile eliminarlo finché non lo si elimina dal modello, in quel caso apparirà un messaggio di avviso che non è possibile eliminare il tipo
Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, copia, modifica ed eliminazione di una parte

Famiglie

Per poter configurare una famiglia bisognerà cliccare sul tasto per accedere a questa schermata :

La finestra è divisa in due pannelli, quello a sinistra serve per creare una nuova famiglia mentre quello a destra è utilizzato per associare una sequenza a quella determinata famiglia.

Tasto	Funzione
Crea una nuova famiglia
Modifica la famiglia selezionata
Copia la famiglia selezionata
Elimina la famiglia selezionata

Crea famiglia

Per creare una famiglia cliccare sul tasto e compilare i campi della seguente schermata :

I campi da compilare sono questi :

Famiglia : inserire un nome per la nuova famiglia

Dima : inserire un nome per la dima di fissaggio associata alla famiglia

Modifica famiglia

Per modificare una famiglia già creata basta selezionarla e cliccare su , si aprira la stessa schermata di quando la si crea nuova. Modificare i campi desiderati premere OK e confermare la modifica per il salvataggio.

Copia famiglia

Per copiare una famiglia basta selezionarla e cliccare su , cambiare il campo famiglia e premere OK per confermare la copia.

E' obbligatorio cambiare il campo famiglia, non possono esserci due famiglie con lo stesso nome

Elimina famiglia

Per eliminare una famiglia è necessario selezionarla e cliccare poi sul tasto premere OK e confermare l'eliminazione sulla schermata successiva .

Associare una sequenza

Per associare una sequenza alla famiglia, è necessario selezionare la sequenza creata in precedenza tramite il menu a tendina accanto alla voce Sequenza nel secondo pannello e premere per aggiungere la sequenza. Se invece si desidera eliminare una sequenza aggiunta in precedenza, è necessario selezionarla e premere il tasto elimina sempre dal secondo pannello e confermare l'eliminazione premendo OK.

La sequenza apparirà nel riquadro sottostante. Per poter gestire l'ordine se sono state aggiunte più sequenze bisogna utilizzare i tasti appositi e .

Selezionare la sequenza che si desidera spostare e cliccare se la si vuole spostare di uno step sotto oppure se si desidera spostarla di uno step sopra.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare la funzione di gestione delle famiglie

Lotto

Per poter iniziare a collaudare i componenti o semilavorati è necessario impostare il lotto da testare. Per poterlo fare cliccare sull'icona Lotto per accedere alla seguente schermata :

In questa schermata dovremmo selezionare il codice prodotto da voler testare tramite il menu a tendina a disposizione. E' necessario inserire la data del lotto sotto prova, se non viene inserita manualmente verrà impostata automaticamente la data del giorno corrente. Se nel modello selezionato sono state configurate delle parti aggiuntive, saranno elencate nel pannello centrale. In questo caso si ha anche la possibilità di aggiungere un numero identificativo ed una data per ogni parte del modello. Per poterlo fare è necessario selezionare con il mouse la parte che vogliamo aggiornare con i nuovi dati e nel campo numero e data inserire le informazioni corrette e premere il tasto Update per aggiornare il tipo. Se necessario ripetere l'operazione in caso di immissione di informazioni errate. Una volta che abbiamo inserito il codice prodotto, data, aggiornate le informazioni per le parti del modello, confermare il lotto premendo OK.

Se il lotto in prova cambia, sarà necessario chiudere quello attuale e riaprirne uno nuovo con le informazioni corrette. Per poterlo fare è necessario cliccare sull'icona Lotto e cliccare Chiudi lotto.

Se il lotto non è impostato, il collaudo non può partire
Solo con un account Amministratore è possibile aprire, chiudere un lotto

Collaudo

Con il termine Collaudo viene identificata una fase di acquisizione e memorizzazione dei valori letti su uno o più ingressi. Il software prevede la possibilità di memorizzare i collaudi localmente in un proprio archivio.

Test Diagnostico

Il test diagnostico è semplicemente una sequenza di comandi creata dall'operatore per testare il corretto funzionamento del software e di tutti i dispositivi collegati alla macchina che devono essere usati durante il collaudo. Questo test deve essere eseguito periodicamente, ogni 24 ore, per controllare se sono presenti difetti nei dispositivi, qualora non venga lanciato non sarà possibile eseguire i test di collaudo. Anche se il test diagnostico è stato eseguito l'operatore potrà rilanciarlo nuovamente anche manualmente se necessario.

Nuovo collaudo

Selezionare Nuovo Test o premere il tasto verrà visualizzata la seguente schermata dove è necessario inserire il codice della dima di fissaggio del prodotto :

Il collaudo non partirà finché non verrà inserito il codice del prodotto da collaudare, la macchina è prevista di un lettore di codici a barre che dà la possibilità all'operatore di leggere tramite il suddetto dispositivo il codice del prodotto cosicché da far partire il collaudo oppure di inserirlo manualmente cliccando nuovamente su Nuovo Test e apparirà la schermata per l'immissione del codice :

Cliccando OK partirà il collaudo se fatto manualmente altrimenti subito dopo la lettura col lettore di codici a barre partirà automaticamente.

Nel pannello centrale della schermata principale del programma verranno visualizzati i comandi in esecuzione e qualora fosse necessario l'intervento dell'utente verranno anche visualizzati dei tasti da poter cliccare come visualizzato nella seguente schermata :

In caso l'operatore non riesca a completare l'esecuzione del comando o prema NO verrà visualizzato il seguente messaggio con le seguenti opzioni :

Le opzioni sono :

Retry : il collaudo riparte dal primo comando del blocco

Conferma NOK : il collaudo viene interrotto e salvato in archivio

Scarta : il collaudo viene interrotto ma non viene salvato in archivio

Inizia collaudo

Per iniziare il collaudo premere il tasto start , ed il collaudo partirà.

L'inizio del collaudo avviene automaticamente se il codice del prodotto è letto tramite lo scanner dei codici a barre, questa feature si può disabilitare dalle impostazioni del programma

Pausa collaudo

Durante la fase di collaudo c'è la possibilità di mettere in pausa il programma premendo il tasto . Il programma resterà in pausa finché l'operatore non lo premerà di nuovo. Senza alcuna perdita né di dati né di validità del collaudo.

Stop collaudo

Premendo il tasto stop si interrompe il collaudo immediatamente annullando così la prova in corso.

Comandi

Per accedere alla lista dei comandi basterà cliccare sull' icona sequenze per accedere alla seguente schermata :

Il pannello è diviso in tre colonne, la prima per la creazione delle sequenze, la seconda visualizza la lista dei comandi presenti nella sequenza, e la terza è la lista dei comandi da poter aggiungere alla lista.

Solo con un account Amministratore è possibile gestire i comandi, sequenze ed ordine degli stessi

Sequenze

Nella prima colonna si può aggiungere una nuova sequenza usando gli appositi tasti :

Tasto	Funzione
Crea una nuova sequenza
Modifica sequenza selezionato
Copia sequenza selezionato
Elimina sequenza selezionato

Creando una nuova sequenza, sarà necessario specificare :

Codice : Codice identificativo della sequenza

Descrizione : Descrizione della sequenza creata

Log : Selezionare il flag se si vuole salvare automaticamente il file log alla fine di ogni sequenza

Modifica

Selezionando una sequenza già creata, cliccare su per poter modificare i campi codice, descrizione, log.

Copia

Selezionando una sequenza già creato, cliccare su per copiare la sequenza ed i comandi annessi, apparirà la stessa schermata per la creazione con solo il codice da dover inserire.

Elimina

Per eliminare una sequenza basterà selezionarla, cliccare e confermare l'eliminazione della sequenza.

Gestione comandi

Tasto	Funzione
Aggiunge un nuovo comando
Modifica il comando selezionato
Copia comando selezionato
ELimina comando selezionato
Muove il comando selezionato di uno step sopra
Muove il comando selezionato di uno step sotto
Permette di utilizzare le frecce direzionali per spostare la label
Muove il blocco di comandi selezionati
Aggiorna la ricerca

Nel pannello a destra è possibile vedere la lista di comandi disponibili per l'inserimento nei blocchi.

Per aggiungere un comando, trascinarlo con il mouse sopra al blocco in cui si intende inserirlo. Inserire i parametri, a seconda del comando, e premere il tasto Ok per confermare l'inserimento.

Per copiare un comando, selezionarlo e scegliere . Modificare i parametri se necessario e premere OK.

Per modificare un comando, selezionarlo e scegliere . Modificare i parametri e premere Ok per confermare le modifiche.

Per eliminare un comando, selezionarlo e scegliere . Rispondere Sì al successivo messaggio di conferma.

Per spostare un comando, selezionarlo e cliccare per muoverlo di uno step sopra oppure per muoverlo di uno step sotto.

Per spostare la label di un comando è necessario selezionare il comando dove è presente la label e poi cliccare , il tasto finche attivo muoverà esclusivamente le label presenti nei comandi utilizzando le frecce direzionali. Una volta completato lo spostamento cliccare nuovamente per disabilitare lo spostamento label del comando. Quando l'opzione è attiva intorno al tasto apparirà un quadrato azzurro di facile riconoscimento.

Per muovere un blocco di comandi, selezionare i comandi da dover spostare e cliccare , in seguito cliccare con il mouse sopra il comando dove si vuole spostare il blocco. Es: Abbiamo questa sequenza di comandi

Selezionando con il mouse i comandi che vogliamo spostare e poi cliccando sul tasto per muovere il blocco

I comandi verranno temporaneamente copiati finché non clicchiamo nuovamente nella parte della sequenza dove vogliamo che siano incollati, nell'esempio abbiamo cliccato sul comando TESTBLOCCO5

Ed i comandi che avevamo selezionato TESTBLOCCO2,TESTBLOCCO3,TESTBLOCCO4 sono stati spostati subito dopo il TESTBLOCCO5

Elenco dei comandi disponibili

In questo paragrafo sono riassunti tutti i comandi implementati che possono essere utilizzati nella realizzazione dei programmi avanzati.

Commento: Aggiunge un comando nullo.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza. ES.(In una lista di 10 comandi aggiungendo il comando ed impostando il 7, il comando finirà in posizione 7)
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando

Lettura input digitale: Legge il valore dell'input digitale .

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Canale ingresso	Seleziona il canale d'ingresso
Valore risultato	Se selezionato
NOT OK Break	Se selezionate, al controllo della variabile se non soddisfa i requisiti imposti, blocca l'esecuzione del programma
OK Salta a	Se impostato, quando il risultato è accettato il programma passa al comando impostato saltando se sono presenti, i comandi tra l'uno e l'altro
Break Message	Se impostato quando va in errore il comando compare una videata d'avviso

Scrittura output digitale: scrive lo stato dell'output digitale.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Canale uscita	Seleziona il canale d'uscita
Valore

Impulso output digitale: scrive lo stato dell'uscita digitale temporanemanete

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Canale output	Selezionare l'output desiderato
Tempo	Durata del cambio di stato dell'output

Lettura input analogico: legge un ingresso analogico.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Canale ingresso analogico	Seleziona il canale d'ingresso
Valore minimo	Selezionare il valore minimo che si desidera
Valore massimo	Selezionare il valore massimo che si desidera
NOT OK Break	Se selezionate, al controllo della variabile se non soddisfa i requisiti imposti, blocca l'esecuzione del programma
OK Salta a	Se impostato, quando il risultato è accettato il programma passa al comando impostato saltando se sono presenti, i comandi tra l'uno e l'altro
Ok if not match	Se selezionato ed il test del valore non è tra i valori selezionati il collaudo prosegue senza bloccarsi
Break Message	Se impostato quando va in errore il comando compare una videata d'avviso

Scrittura output analogico: scrive lo stato dell'output analogico .

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Canale output analogico	Seleziona il canale d'uscita
Valore

Aggiungi messaggio video: visualizza un messaggio video durante il collaudo.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Testo messaggio operatore	Inserire il testo che si vuol far leggere durante il collaudo
Formattazione valore variabile	Indica la formattazione della variabile {0} è default

Rimuovi messaggi video: rimuove l'ultimo messaggio inserito a meno che Elimina tutti i messaggi non sia selezionato in quel caso elimina tutti i messaggi inseriti.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Elimina tutti i messaggi	Se selezionato elimina tutti i messaggi dallo schermo

Doppio bottone monitor: Inserisce un messaggio di avviso con scelta tra OK o NOT OK che l'operatore dovrà verificare.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Testo messaggio operatore	Inserire il testo che si vuol far leggere durante il collaudo
Testo bottone OK	Inserire il testo del bottone OK. Es: Ok, Conferma, Avanti etc..
Testo bottone NOT OK	Inserire il testo del bottone NOT OK. Es: No, Annulla etc..
Tempo	Tempo che l'operatore ha a disposizione per cliccare OK o NOT OK
OK input	Selezionare il dispositivo di input per dare l'ok manuale
KO input	Selezionare il dispositivo di input per dare il NOT OK manuale

Barra valore a video: Inserisce una barra di avanzamento.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Valore minimo	Selezionare il valore minimo che si desidera
Valore massimo	Selezionare il valore massimo che si desidera
Formattazione valore variabile	Indica la formattazione della variabile {0} è default

Rimuovi barra valore: Rimuove la barra di avanzamento.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Rimuovi tutti i messaggi	Se selezionato non rimuove esclusivamente l'ultima barra inserita ma tutti quanti

Aggiungi camera: aggiunge un dispositivo di acquisizione immagini da visualizzare sullo schermo durante il collaudo.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Seleziona camera	Seleziona dal menu a tendina il dispositivo configurato come device per acquisizione immagini
Testo messaggio operatore	Inserire il testo che si vuol far leggere durante il collaudo
Comando non disponibile nell'attuale configurazione del sistema

Rimuovi camera : rimuove il dispositivo di acquisizione immagini.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Comando non disponibile nell'attuale configurazione del sistema

Attesa: attende per il tempo specificato.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Tempo	Tempo che l'operatore ha a disposizione per cliccare OK o NOT OK espresso in millisecondi
OK input	Selezionare il dispositivo di input per dare l'ok manuale
KO input	Selezionare il dispositivo di input per dare il NOT OK manuale

Ripeti comando a esecuzione : ripete per n volte i comandi racchiusi tra questo comando e la fine ripetizione selezionata

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Contatore	Selezionare il numero delle ripetizioni della sequenza
Fine ripetizione	Indica la fine del blocco da ripetere

Ripeti comando a tempo: Ripete i comandi all'interno del ciclo per il tempo impostato.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Tempo	Selezionare per quanto tempo ripete il blocco di comandi impostato espresso in secondi
Fine ripetizione	Indica la fine del blocco da ripetere

Ottieni tempo trascorso

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata alla quale verrà assegnato il tempo
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Comando label	Etichetta che individua il comando dal quale calcolare il tempo trascorso

Inserisci nota: inserisce una nota durante il collaudo che sarà salvata nel file LOG.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Tipo nota	selezionare la nota de voler inserire se ResultInfo o ProcessInfo

Test vero/falso variabile: Controlla se una determinata variabile sia vera o falsa.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol testare
Valore risultato	Se selezionato significa che vogliamo che la variabile sai VERA perché il controllo sia valido altrimenti non selezionandola vogliamo che sia FALSA perché il controlla sia valido
NOT OK stop	Se il test della variabile risulta negativo il collaudo si ferma
OK vai a	Se il test della variabile risulta positivo si può selezionare una parte del blocco dove saltare e continuare il collaudo
Messaggio di stop	Scrivere il messaggio che deve apparire in caso il controllo della variabile sia negativo

Test valore variabile: Controlla che il valore della variabile selezionata sia compreso tra il minimo ed il massimo impostati nel comando.

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Variabile da testare	Selezionare la variabile che si vuol testare
Valore minimo	Impostare il valore minimo accettabile
Valore massimo	Impostare il valore massimo accettabile
NOT OK Stop	Se selezionato ed il valore letto non è compreso tra minimo e massimo impostati il collaudo si ferma con un messaggio di errore
OK vai a	Se il valore della variabile testata è compreso tra minimo e massimo si può seleziona una parte del blocco dove saltare e continuare il collaudo
OK se non compreso	Se selezionato il collaudo prosegue nonostante la variabile non sia compresa tra minimo e massimo
Messaggio di stop	Scrivere il messaggio che deve apparire in caso il controllo della variabile sia negativo

Lettura valore dispositivo

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Dispositivo input	Selezionare il dispositivo dal quale ricevere i dati
Valore minimo	Impostare il valore minimo accettabile
Valore massimo	Impostare il valore massimo accettabile
NOT OK Stop	Se selezionato ed il valore letto non è compreso tra minimo e massimo impostati il collaudo si ferma con un messaggio di errore
OK vai a	Se il valore della variabile testata è compreso tra minimo e massimo si può seleziona una parte del blocco dove saltare e continuare il collaudo
OK se non compreso	Se selezionato il collaudo prosegue nonostante la variabile non sia compresa tra minimo e massimo
Messaggio di stop	Scrivere il messaggio che deve apparire in caso il controllo della variabile sia negativo

Scrittura valore dispositivo

Parametri	Descrizione
Numero	Indica la posizione in cui si andrà a mettere il comando nella sequenza.
Descrizione	L'utente inserisce una descrizione del comando
Label	Etichetta del comando
Variabile	Digitare il nome della variabile che si vuol creare o selezionare una variabile già creata
Tipo esecuzione	Selezionare il tipo di esecuzione del comando tra normale, escluso ed esegui sempre
Dispositivo invio dati	Selezionare il dispositivo a cui inviare i dati
Valore	Inserire il valore da impostare

Strumenti dell'operatore

Per accedere agli strumenti dell'operatore cliccare sul tasto Strumenti operatore e dal menu a tendina selezionare l'operazione che si desidera eseguire. Le opzioni sono le seguenti :

Cambia password

Esegui un test diagnostico

Esegui una sequenza di test

Apri finestra backup

Cambia password

Eseguito il login, si può cambiare la password selezionando l'opzione da Strumenti operatore —> Cambia password e si accede alla schermata :

Inserire la nuova password nel campo Nuova password e ripeterla nel campo Ripeti password. Cliccare OK per confermare la modifica o Annulla per uscire dalla schermata.

Esegui un test diagnostico

Il test diagnostico viene eseguito ogni giorno automaticamente altrimenti non è possibile eseguire collaudi dei componenti. L'operatore ha la possibilità in ogni caso di eseguire un test diagnostico qualora lo ritenesse necessario per verificare il corretto funzionamento dell'attrezzatura.

Selezionare Strumenti operatore —> Esegui test diagnostico e partirà il test diagnostico impostato per la postazione.

Esegui una sequenza di test

L'operatore può eseguire una sequenza di test tra quelle create selezionando Strumenti operatore —> Esegui sequenza di prova, esegue tutti i comandi presenti nella sequenza senza salvare nulla essendo una prova per verificare che la sequenza sia corretta .

Apri finestra backup

Per poter eseguire il backup è necessario selezionare Strumenti operatore —> Apri finestra backup e cliccare sul tasto Esegui come mostra l'immagine successiva.

Una volta lanciato il backup del database vedremo a video se è andato a buon fine oppure se c'è stato un errore, in quel caso alla fine dei messaggi nel pannello centrale apparirà Completato o Non eseguito.

Archivio

Usare questa funzione per caricare un collaudo precedentemente memorizzato nell'archivio dell'applicazione.

Selezionare dal menù Archivio o premere il tasto per accedere alla seguente finestra:

Premere il tasto Cerca per visualizzare l'elenco dei collaudi archiviati;

Selezionare quindi quello da esportare e premere il tasto Esporta risultati dopo aver compilato il form excel per l'esportazione.

I collaudi possono anche essere ricercati in base alle seguenti informazioni :

Data (da/a)

Modello

Seriale

Nel campo data è possibile specificare il periodo di inizio e fine ricerca, nei restanti campi basta inserire i caratteri da ricercare.

Difetti

Cliccando su difetti si accederà alla schermata delle parti risultanti difettose durante i vari collaudi.

Esportazione

Per esportare i test è necessario prima compilare il file excel con i dati che si vogliono visualizzare. Le informazioni da poter esportare le si possono trovare facilmente cliccando su Info campi report e si aprirà l'elenco delle informazioni dei test:

Verificati i dati che si desiderano esportare aprire il file excel ed inserire il Field name nella cella di excel. La prima riga si consiglia di utilizzarla per nominare la colonna con una descrizione dell'informazione visualizzata.

Note

Questo strumento visualizza una finestra con l'elenco delle note inserite. Nel processo è possibile aggiungere un comando che visualizza le note di tipo “ProcessInfo” tra le quali l'operatore deve selezionarne una per proseguire con il collaudo. Quelle di tipo “ResultInfo” sono invece visualizzate a fine collaudo in caso di esito negativo per la selezione di un eventuale difetto riscontrato.

Tasto	Funzione
Crea una nuova nota
Modifica la nota selezionata
Copia la nota selezionata
Elimina la nota selezionata

Crea nota

Per creare una nuova nota cliccare sul tasto e si aprirà la seguente schermata :

Compilare il form con le informazioni richieste :

Codice : Inserire il codice per la nota, una volta inserito non lo si può modificare

Descrizione : Inserire la descrizione della nota

Tipo : Selezionare che tipo di nota sia, se ResultInfo o ProcessInfo

Non si possono inserire due note con lo stesso codice

Modifica nota

Per modificare una nota è necessario selezionarla e cliccare , si aprirà la stessa schermata di quando la si crea nuova, solo con i campi già compilati della nota aperta. Modificare i campi che si desidera e cliccare OK per il salvataggio.

Il campo codice non può essere modificato se lo si vuole modificare bisogna eliminare la nota e reinserirla

Copia nota

Per copiare una nota è necessario selezionarla e cliccare , si aprirà la stessa schermata di quando la si crea nuova, solo con i campi descrizione e tipo già impostati . Non resta che inserire il codice richiesto e cliccare OK per il salvataggio.

Elimina nota

Per eliminare una nota è necessario selezionarla e cliccare e confermare cliccando OK sul messaggio che apparirà subito dopo.

Postazioni

Per creare una postazione è necessario cliccare su Avanzate –> Configurazione postazione per accedere alla seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea una nuova postazione
Modifica la postazione selezionata
Copia la postazione selezionata
Elimina la postazione selezionata
Annulla l'eliminazione della postazione

Crea postazione

Per creare una nuova postazione cliccare sul tasto nuovo ed immettere i dati richiesti nella seguente schermata :

Inserire le informazioni richieste :

Posizione: Scrivere la posizione della stazione o una descrizione per riconoscerla

Sequenza test diagnostico: Selezionare dal menu a tendina la sequenza del test diagnostico

Bottone OK: Selezionare il canale che si vuole utilizzare per il bottone OK

Bottone Cancella: Selezionare il canale che si vuole utilizzare per il bottone Annulla

Infine premere OK per aggiungere la stazione.

E' obbligatorio compilare i campi Posizione, Bottone OK e Bottone Cancella per poter aggiungere una postazione. Bottone OK e Bottone cancella non possono essere uguali

Modifica postazione

Per modificare una postazione creata in precedenza, selezionarla e cliccare sul tasto modifica e nel pannello che si aprirà, uguale a quello della creazione della postazione, modificare i campi che si vuole e confermare la modifica premendo OK.

Copia postazione

Per copiare una postazione è necessario selezionarla e cliccare sul tasto copia . Se lo si desidera prima di confermare l'operazione premendo il tasto OK si possono apportare delle modifiche ai campi della postazione.

Elimina postazione

Per eliminare una postazione è necessario selezionarla e cliccare sul tasto elimina e confermare premendo OK nella schermata successiva. Non è una vera e propria eliminazione, ma uno stato, in cui la postazione non potrà più essere utilizzata finché è nello stato di eliminazione.

Annulla eliminazione

Per annullare lo stato di eliminazione di una stazione è necessario selezionare la suddetta e premere il tasto e confermare l'operazione premendo OK.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, modifica ed eliminazione di una postazione

Canali

Prima di procedere con l'avvio del collaudo è necessario definire i canali che si vogliono utilizzare. Per poterli definire bisognerà cliccare e selezionare dal menu a tendina Avanzate –> Configurazioni canali per accedere alla seguente schermata :

Tasto	Funzione
Crea un nuovo canale
Modifica canale selezionato
Copia canale selezionato
Elimina canale selezionato

Crea nuovo canale

Per la creazione del canale sarà necessario specificare le seguenti informazioni

Tipo : selezionare dal menu a tendina il tipo di canale che si sta configurando, DO, DI, AO, AI, DEVOUT, DEVIN, CAMERAIN, CAMERAOUT

Codice : scrivere il codice del canale, non ce ne possono essere due uguali

Descrizione : inserire una descrizione del canale se necessaria

Unita di misura : inserire l'unita di misura se necessaria

Modifica canale

Per la modifica del canale sarà necessario selezionare il canale ed in seguito cliccare sul tasto . La schermata visualizzata sarà la stessa della creazione con solo i campi già compilati con i dati del canale selezionato, e qui si avrà la possibilità di modificare il canale.

Copia canale

Per la copia del canale basterà selezionare il canale che si vuole copiare e cliccare sul tasto . La schermata visualizzata sarà la stessa della creazione con i campi già compilati escluso Codice non potendo esserci due canali con lo stesso codice

Elimina canale

Per eliminare un canale già impostate sarà necessario selezionarlo e poi cliccare il tasto e confermare l'eliminazione dello stesso.

Solo con un account Amministratore è possibile utilizzare questa funzione creazione, modifica ed eliminazione di un canale