$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Installazione

Per installare NiceFan è necessario eseguire il file NiceFanSetup.exe. Il funzionamento di NiceFan richiede anche che sia installato il Microsoft .NET Framework 2.0, tramite il file dotnetfx.exe.

Configurazione

Per modificare la configurazione di NiceFan aprire con un editor di testo il file Nicefan.exe.config.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="LANGUAGE" value="it" />
<add key="PM110_Port" value="COM0" />
<add key="SCANNER_PortSettings" value="COM0,9600,None,8,1" />
<add key="BARCODE_Settings" value="21,2,5" />
<add key="PRINTER_Name" value="" />
<add key="RESULT_Path" value="C:\Marel" />
<add key="DB_Path" value="\SERVER\PERCORSO\" />
<add key="TEST_Interval" value="60000"/>
<add key="WEBCAMS_Number" value="1"/>
<add key="TEST_Mode" value="1"/>
</appSettings>
</configuration>

LANGUAGE

Imposta la lingua dell'applicazione (“it” o “pl”).

PM110_Port

Imposta la porta seriale utilizzata dall'apparecchiatura Marel, nella forma “COMX” dove X è il numero della porta.

SCANNER_PortSettings

Imposta la porta seriale dello scanner barcode, seguita dai parametri di connessione.

BARCODE_Settings

Imposta i tre parametri del barcode: lunghezza, carattere di inizio del codice modello e lunghezza del codice modello.

PRINTER_Name

Imposta il nome della stampante per lo scontrino del collaudo negativo. Se vuoto, la stampa è disabilitata.

RESULT_Path

Imposta il percorso della directory di salvataggio del file dei risultati.

DB_Path

Imposta il percorso di rete dove si trova il file del database NiceFan.db.

TEST_Interval

Imposta la durata del test sulla singola ventola, in millisecondi.

WEBCAMS_Number

Imposta il numero di webcam utilizzate (0, 1 o 2).

TEST_Mode

Imposta la modalità di test (0 per collaudo automatico Ateq, 1 per collaudo manuale).

Interfaccia utente

L'interfaccia di NiceFan è divisa in due parti: la barra degli strumenti e la barra delle informazioni. Opzionalmente, in mezzo può essere mostrato il pannello delle webcam.

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti permette di accedere alle funzioni del programma (ad esempio la gestione dell'archivio dei modelli) e visualizza lo stato dei dispositivi connessi all'applicazione.

Pulsante	Descrizione
Esci	Permette di uscire dall'applicazione
Database	Apre lo strumento per la gestione dei modelli
Emulazione scanner	Permette di inserire da tastiera un barcode
Informazioni	Visualizza le informazioni sull'applicazione
Database	Stato Database	Se attivo, la connessione con il database è attiva
PM110	Stato PM110	Se attivo, la connessione con l'interfaccia di collaudo PM110 è attiva
Scanner	Stato Scanner	Se attivo, la connessione con lo scanner barcode è attiva
Opzioni	Permette di impostare la durata del test e di entrare nella modalità di debug

Barra delle informazioni

La barra delle informazioni visualizza i dettagli del collaudo in corso.

Icona	Descrizione
Segnala il corretto posizionamento del piano cottura nella struttura di collaudo
Segnala quando il test della ventola è in corso
Visualizza il barcode del piano in collaudo, se presente
0 rpm	Visualizza i giri al minuto rilevati in tempo reale
Un'animazione che mostra se la ventola è in movimento
1	Visualizza lo stato del primo input o pulsante (test ventola 1)
2	Visualizza lo stato del secondo input o pulsante (test ventola 2)
Fine	Segnala la fine del collaudo

Collaudo

Il collaudo può essere composto da più prove singole della ventola a differenti velocità. Se NiceFan è collegata ad un'altra applicazione di collaudo, le prove avvengono in maniera autonoma e non interessano l'operatore. Se invece NiceFan è l'unica applicazione di collaudo, l'avvio e la fine della prova vanno gestiti tramite una pulsantiera esterna.

Al termine del collaudo, se configurata una stampante, viene stampata l'etichetta con il risultato delle prove e il barcode del prodotto.

Collaudo automatico

Posizionamento del piano da parte dell'operatore.

Lettura del barcode prodotto.

L'applicazione esterna comunica quando la ventola dovrebbe girare al 100% e quando al 60%. NiceFan risponde di conseguenza.

L'applicazione esterna comunica la fine del collaudo automatico.

Salvataggio del file del risultato nel percorso prestabilito.

Collaudo manuale

Posizionamento del piano da parte dell'operatore. Il corretto posizionamento viene segnalato nella barra delle informazioni ed è necessario per entrare nella fase di test.

Lettura del barcode prodotto tramite scanner (o eventualmente inserimento manuale da tastiera). L'applicazione visualizza il modello e il numero minimo di prove nelle due velocità da effettuare.

Avvio del collaudo. La fase seguente viene ripetuta almeno il numero di volte determinato dal modello.

L'operatore preme il pulsante della prova della ventola da effettuare (prima o seconda velocità).

Prova della ventola alla velocità selezionata. Se la prova è negativa il collaudo termina. Se la prova è positiva, ripetere la fase di selezione prova oppure terminare il collaudo.

L'operatore termina il collaudo con pulsante di fine test.

Stampa dell'etichetta.

Database

Con questo strumento è possibile gestire l'archivio dei modelli, in base al codice, ed impostare per ciascuno il range di funzionamento della ventola. I modelli sono raggruppati in famiglie, in base a questi valori.

Database

Famiglie

Per creare una famiglia, fare clic con il tasto destro del mouse nella lista a sinistra e scegliere Nuova famiglia. Selezionare la famiglia appena creata, modificare la descrizione, impostare i valori minimi e massimi (prima e seconda velocità), impostare il numero minimo di prove per ciascuna velocità e premere Salva.

Per modificare i valori di funzionamento di una famiglia di ventole, selezionarla, editare i valori nel pannello a destra e premere Salva.

Modelli

Per aggiungere un modello a una famiglia, selezionare con il tasto destro del mouse la famiglia e scegliere Nuovo modello dal menu che appare. Inserire il codice del modello nell'apposita etichetta e premere Salva.

Per facilitare la ricerca è possibile filtrare i modelli visualizzati tramite la casella di testo posta sopra alla lista.