$NOME

Poradnik

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Podsumowanie

Instalacja

Do instalacji NiceFan konieczny jest plik NiceFanSetup.exe. Do prawidłowego fukcjonawania NiceFan potrzebna jest również instalacja Microsoft .NET Framework 2.0, poprzez plik donetfx.exe.

Konfiguracja

By zmienić konfigurację NiceFan, otworzyć w edytorze teskstu plik NiceFan.exe.config.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="PM110_Port" value="COM0" />
<add key="SCANNER_PortSettings"value="COM0,9600,None,8,1" />
<add key="BARCODE_Settings" value="21,2,5" />
<add key="PRINTER_Name" value="" />
<add key="RESULT_Path"value="C:\Marel" />
<add key="DB_Path" value="\SERVER\PATH\" />
<add key="TEST_Interval" value="60000"/>
<add key="WEBCAMS_Number" value="1"/>
</appSettings>
</configuration>

PM110_Port

Ustaw port szeregowy (złącze szeregowe) używany (-e) przez sprzęt Marel, z oznaczeniem “COMX”, gdzie X jest numerem portu.

SCANNER_PortSettings (Ustawienie Portu Skanera)

Ustaw port szeregowy skanera barcode i parametry połączenia.

BARCODE_Settings (Ustawienie Kodu Kreskowego)

Ustaw trzy parametry kodu kreskowego: długość, typ początku kodu modelowego i dlugość kodu modelowego.

PRINTER_Name (Nazwa Drukarki)

Ustaw nazwę drukarki dla paragonu kontroli negatywnej. Jeżeli jest pusty, drukarka jest nieaktywna.

RESULT_Path (Ścieżka Wyników)

Ustaw ścieżkę katalogów zapamiętywania plików z wynikami.

DB_Path (Ścieżka Bazy Danych)

Ustaw ścieżkę sieci w której znajduje się plik bazy danych NiceFan.db.

TEST_Interval (Czas Trawania Testu)

Ustaw czas trwania testu dla pojedynczego wentylatora, w jednej tysięcznej sekundy.

WEBCAMS_Number (Numer WEBCAMS)

Ustaw numer używanych webcams (0, 1 o 2).

Interfejs użytkownika

Interfejs NiceFan'u dzieli się na dwie części: pasek narzędzi i pasek inforamcji. Opcjonalnie, po środku, może wyświetlić się panel webcam'u.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia dostęp do funkcji programu (np. kierowanie archiwami modeli) i pokazuje stan narzędzi połączonych z aplikacją.

Przycisk	Opis
Wyjdź	Umożliwia wyjście z aplikacji
Baza Danych	Otwiera narzędzie kierowania modelami
Emulacja skanera	Umożliwia wprowadzenie kodu kreskowego z klawiatury
Informacje	Pokazuje informacje o aplikacji
Database	Baza Danych	Jezeli jest atywny, połączenie z bazą danych jest aktywne
PM110	PM110	Jeżeli jest aktywny, połączenie z interfejsem testowania Pm110 jest aktywne
Scanner	Skanera	Jezeli jest aktywne, połączenie ze skanerem barcode jest aktywne
1	Input 1	Pokazuje stan pierwszego sygnału wejścia lub przycisku (test wentylatora 1)
2	Input 2	Pokazuje stan drugiego sygnału wejścia lub przycisku (test wentylatora 2)
Koniec	Koniec
Opcje	Wskazuje koniec testowania

Pasek informacji

Pasek informacji pokazuje szczegóły testu w trakcie jego trwania.

Ikona	Opis
Wskazuje właściwą pozycję płyty kuchennej w strukturze testowania
Wskazuje kiedy test wentylatora jest w trakcie trwania
Pokazuje kod kreskowy testowanej płyty, jeżeli istnieje
0 rpm	Pokazuje ilość obrotów na minutę w rzeczywistym czasie
Animacja przedstawiająca wentylator w ruchu

Testowanie

Testowanie może składać się z kilku pojedynczych prób wentylatora na różnych szybkościach. Jeżeli NiceFan jest połączony z inną aplikacją testowania, próby odbywają się automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Jeżeli, natomiast NiceFan jest jedyną aplikacją testowania, uruchomienie i koniec próby są zarządzane przez klawiaturę zewnetrzną.

Na koniec testowania, jeżeli drukarka jest skonfigurowana, zostanie wydrukowana etykieta z wynikem prób i kodem kreskowym produktu.

Testowania automatyczne

Ustawienie płyty przez użytkownika.

Odczyt kodu kreskowego produktu.

Aplikacja zewnętrzna informuje kiedy wentylator powinien obracać się w 100% i kiedy 60%. NiceFan odpowiada w następstwie.

Aplikacja zewnętrzna informuje o końcu testowania automatycznego.

Zapamiętywanie pliku wyników w ustalonej ścieżce.

Testowanie ręczne

Ustawienie płyty przez użytkownika. Właściwe ustawienie jest sygnalizowane na pasku informacji i jest konieczne do wejścia w fazę testu.

Odczyt kodu kreskowego utworzonego przez skaner (lub ewentualnie wpisanego ręcznie za pomocą klawiatury).

Aplikacja pokazuje model i minimalną ilość prób, które należy wykonać w dwóch szybkościach.

Uruchomienie testowania. Następująca faza jest powtarzana przynajmniej taką ilość razy jaka ustalona jest przez model.

Użytkownik naciska przycisk próby wentylatora (pierwsza i druga szybkość).

Próba wenylatora na wybranej szybkości.Jeżeli próba jest negatywna następuje koniec testowania. Jeżeli próba jest pozytywna, powtórzyć fazę wyboru próby lub zakończyć testowanie.

Użytkownik kończy testowanie przyciskem “koniec testu” (fine test).

Drukowanie etykiety.

Baza Danych

To narzędzie umożliwia zarządzanie archiwem modeli, według kodu, i ustawienie dla każdego zakresu funkcjonowania wentylatora. Modele są pogrupowane w rodziny, według walorów.

Database

Rodziny

By utworzyć rodzinę, kliknąć prawym przyciskiem myszy na lewy pasek i wybrać Nowa rodzina. Tuż po utworzeniu, zaznaczyć rodzinę (famiglia), zmienić opis, ustawić walory minimalne i maksymalne (pierwsza i druga szybkość),ustawić minimalną ilość prób dla każdej szybkości i kliknąć Zapisz.

By zmienić walory funkcjonowania rodziny wentylatorów, zaznaczyć “famiglia delle ventole”, edytować walory w panelu na prawo i kliknąć Zapisz.

Modele

By dodać model do rodziny, zaznaczyć prawym przyciskiem myszky “la famiglia” i wybrać Nowy model z menu, które się ukaże. Wstawić kod modelu we właściwą etykietę i kliknąć Zapisz.