$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

RefrigeratorTestNet

Prefazione

Questo manuale è stato realizzato per guidare l'operatore nell'utilizzo del programma RefrigeratorTestNet. I tasti funzione o le combinazioni di tasti accettate nel programma sono riportate tra parentesi quadre nei titoli dei paragrafi: [tasto], [tasto+tasto].

Introduzione

RefrigeratorTestNet è un'applicazione di acquisizione dati, con funzioni particolari per i collaudi di frigoriferi.

Interfaccia

La schermata principale del programma è la seguente:

I paragrafi seguenti descrivono in dettaglio le varie aree in cui la schermata stessa può essere suddivisa.

Menu e barra degli strumenti

Tutte le funzioni previste dal programma di collaudo sono accessibili dal menù e sono selezionabili tramite il mouse oppure da tastiera tenendo premuto il tasto Alt e successivamente la lettera sottolineata del comando scelto.

Di volta in volta nel manuale verrà indicato quale menù utilizzare per ciascuna specifica funzione, attraverso il seguente schema:

Voce menù ⇒ Voce sottomenù ⇒ …

La tabella seguente riporta tutti i tasti presenti nella barra degli strumenti con la relativa funzione:

Tasto	Funzione
Chiude l'applicazione
Crea un nuovo collaudo
Modifica i dati del collaudo
Avvia la fase di acquisizione
Interrompe la fase di acquisizione
Elimina il collaudo
Salva il collaudo nel database locale
Salva il collaudo su dispositivi rimovibili o posizioni diverse
Esegui test automatici
Visualizza test automatici
Carica il collaudo dall'archivio locale
Carica il collaudo da dispositivi rimovibili o posizioni diverse
Chiude il collaudo caricato
Permette di modificare le definizioni personalizzate dei canali
Visualizza i valori istantanei degli ingressi
Effettua il backup di tutti i dati dell'applicazione su un dispositivo di memoria esterno

Elenco collaudi

L'elenco collaudi situato a sinistra immediatamente sotto la barra degli strumenti, visualizza tutti quelli in memoria. Le icone cambiano a seconda dello stato come riassunto nella seguente tabella:

Icona	Stato
In pausa
In acquisizione
Acquisizione terminata
Riaperto dall'archivio
Riaperto da file

Elenco canali

L'elenco canali è situato sotto l'elenco collaudi e contiene gli ingressi utilizzati dalla prova selezionata. Per ciascun canale, nelle prime due colonne sono visualizzati il colore e la descrizione. A seguire vengono riportati i valori dell’ultima rilevazione eseguita. Nell’intestazione di questa ultima colonna è indicato il tempo dall'inizio collaudo.

Inserendo nel grafico le barre verticali di inizio e fine selezione vengono aggiunte altre due colonne per la visualizzazione dei rispettivi tempi e valori.

Per visualizzare o nascondere un canale nel grafico fare click con il mouse nel segno di spunta posto a sinistra del canale stesso.

Barra degli strumenti grafici

La barra degli strumenti grafici fornisce l'accesso a tutte le funzioni relative ai grafici, come il salvataggio su immagine, lo zoom, ecc.

Stampa il grafico
Esporta i dati del grafico
Salva il grafico in un'immagine
Visualizza i valori medi
Visualizza i valori in corrispondenza delle barre
Visualizza l'elenco delle note
Visualizza l'elenco delle immagini allegate
Strumento zoom
Strumento barre
Inserimento note
Inserimento immagine
Reset del grafico
Opzioni del grafico

Grafico

Nel grafico vengono visualizzate le curve delle letture delle sonde. In questo grafico è possibile utilizzare lo zoom e le barre di selezione.

Quando il puntatore del mouse si trova sopra il grafico, il refresh automatico del grafico è disabilitato se il collaudo è attivo.

Collaudo

Con il termine Collaudo viene identificata una fase di acquisizione e memorizzazione dei valori letti su uno o più ingressi. Il software permette di avviare più collaudi contemporaneamente i quali possono essere successivamente archiviati. Il software prevede la possibilità di memorizzare i collaudi localmente in un proprio archivio oppure di salvarli come files su altri supporti anche rimovibili.

Nuovo collaudo [F3]

Selezionare Collaudo ⇒ Nuovo o premere il tasto per accedere alla schermata di avvio del collaudo:

Descrizione: inserire una breve descrizione del collaudo.

Matricola: è facoltativo inserire la matricola del prodotto in prova.

Durata (ore): se necessario inserire la durata massima del collaudo espressa in ore, altrimenti inserire 0.

Tempo di campionamento (secondi): selezionare il tempo di campionamento in secondi per gli ingressi (i valori selezionabili sono 1, 5, 15, 30 e 60).

Note: eventuali note di collaudo.

Successivamente è necessario specificare gli ingressi che vengono utilizzati assegnando una descrizione ed un colore per la rappresentazione grafica come descritto nel paragrafo successivo. Terminata la configurazione premendo il tasto Conferma il programma visualizza una ulteriore finestra nella quale sono visualizzati in tempo reale i valori rilevati dagli ingressi:

Dopo aver creato il collaudo è necessario avviare l'acquisizione come descritto più avanti in questo capitolo

Ingressi

Prima di procedere con l'avvio del collaudo è necessario definire in archivio i canali che si vogliono utilizzare. Fare click con il tasto destro del mouse nella lista degli ingressi e selezionare il comando Archivio definizioni per accedere al pannello di gestione. Fare riferimento al paragrafo Definizioni Canali nel capitolo Strumenti.

Raggruppamento ingressi

Normalmente durante l'avvio del collaudo il programma visualizza tutti gli ingressi disponibili nel sistema che però possono essere suddivisi tra più postazioni “virtuali” per una più facile lettura. Per individuare il gruppo di canali che si intende utilizzare fare click con il mouse in una delle postazioni visualizzate:

Facendo click nel tasto Tutti si torna alla visualizzazione predefinita. Durante il collegamento possono essere utilizzati indistintamente canali appartenenti a postazioni diverse semplicemente modificando quella selezionata.

Collegare un canale

Fare click con il tasto destro del mouse sul canale da collegare e successivamente selezionare il colore e la descrizione appropriata nel menu a comparsa:

L'elenco delle sonde potrebbe essere vuoto nel caso che non sia stata definita alcuna sonda del tipo selezionato. Consultare il paragrafo precedente Archivio definizioni.

Scollegare un canale

Fare click con il tasto destro del mouse sul canale da scollegare e succesivamente selezionare il comando Scollega nel menù a comparsa:

Salvare una configurazione

E' possibile salvare la configurazione degli ingressi per velocizzare la fase di avvio dei collaudi successivi:

Fare click con il tasto destro del mouse nella lista degli ingressi;

Selezionare il comando Salva configurazione;

Inserire un nome per la configurazione da salvare e premere OK nella finestra visualizzata successivamente.

Caricare una configurazione

Per caricare una configurazione precedentemente creata procedere come segue:

Fare click con il tasto destro del mouse nella lista degli ingressi;

Selezionare Carica configurazione quindi evidenziare quella desiderata nell'elenco visualizzato a destra;

Confermare il caricamente selezionando il tasto OK nella finestra visualizzata successivamente.

Eliminare una configurazione

Per eliminare una configurazione tra quelle precedentemente create procedere come segue:

Fare click con il tasto destro del mouse nella lista degli ingressi;

Selezionare Elimina configurazione quindi evidenziare quella che si intende eliminare nell'elenco visualizzato a destra;

Confermare l'eliminazione selezionando il tasto OK nella finestra visualizzata successivamente.

Avvio acquisizione [F5]

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista e selezionare il comando Collaudo ⇒ Avvia oppure premere il tasto .

Per lo stesso collaudo l'acquisizione può essere avviata ed interrotta più volte.

Interruzione acqusizione [F6]

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista e selezionare il comando Collaudo ⇒ Interrompi oppure premere il tasto .

Nel grafico del collaudo viene visualizzata una barra verticale in corrispondenza di ogni interruzione effettuata.

Eliminazione collaudo

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista e selezionare il comando Collaudo ⇒ Elimina oppure premere il tasto . Completare l'eliminazione premendo OK nel successivo messaggio di conferma visualizzato.

I dati di un collaudo eliminato non possono essere recuperati.

Salva collaudo in archivio [CTRL+A]

Usare questa funzione per memorizzare il collaudo localmente nell'archivio dell'applicazione.

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista;

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Archivia oppure premere il tasto ;

Fare click sul tasto OK nel successivo messaggio di conferma.

I dati vengono archiviati in maniera compressa quindi questa operazione potrebbe durare alcuni secondi.

Salva collaudo su cartella [CTRL+S]

Usare questa funzione per salvare i collaudi su dischi rimovibili esterni, unità di rete o cartelle diverse.

Evidenziare il collaudo tra quelli presenti nella lista;

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Salva oppure premere il tasto ;

Inserire un nome per i files da creare e selezionare il percorso nella finestra Salva con nome successivamente visualizzata;

Fare click sul tasto OK nel successivo messaggio di conferma.

Per ogni collaudo vengono salvati due o tre files con le seguenti estensioni:

Estensione	Contenuto
.thf	File XML contenente le informazioni del collaudo
.tdf	Dati binari delle sonde
.tif	Archivio contenente le immagini allegate al collaudo (opzionale)
Proporzionalmente al volume dei dati acquisiti questa operazione potrebbe richiedere più o meno tempo.

Test automatici

Usare questa funzione per eseguire i test automatici sui collaudi dei frigoriferi.

La prova consiste nella ricerca automatica di alcune condizioni dettate dalle normative di collaudo dei frigoriferi. Tramite questa utilità possibile verificare se queste vengono rispettate. E’ necessario innanzitutto marcare graficamente l’inizio della prova tramite lo strumento “cursore” e successivamente premere il seguente tasto nella barra degli strumenti:

Il programma mostra il seguente pannello:

Per eseguire una prova procedere come descritto nei seguenti punti:

Selezionare il tipo prova e, solo per quelle a vuoto e di conservazione, inserirne anche la durata espressa in ore.

Selezionare la tipologia di prodotto ed inserire eventuali altre informazioni come il modello termostato, la quantità di gas, le caratteristiche ambientali della prova ecc…

Procedere con la configurazione delle sonde assegnando ad ognuna di esse il gruppo di appartenenza oppure caricare una configurazione precedentemente creata.

Premere infine il tasto Esegui ed attendere il completamento. A prova eseguita il programma chiude automaticamente la finestra in caso contrario avvisa l’operatore che non ci sono i presupposti per completare la prova. Eseguendo una prova a vuoto o di conservazione si può escludere la ricerca della stabilizzazione spuntando l’opzione Forza stabilizzazione. Prima di eseguire la prova è possibile accedere alla finestra di modifica dei parametri automatici premendo il bottone Parametri.

Tipologia Prove

Nel programma sono state implementate le seguenti tipologie di prove automatiche:

Vuoto

Conservazione

Congelamento

Risalita

Discesa

Le caratteristiche ed i risultati ottenuti sono riassunti nelle tabelle seguenti.

Caratteristiche delle prove automatiche
Tipo prova	Gruppi utilizzati calcolo stabilizzazione	Tempo acquisizione
VUOTO	FRIGO, FREEZER	SI
CONSERVAZIONE	FRIGO, CONSERVAZIONE	SI
CONGELAMENTO	Non prevista	Non impostabile
DISCESA	Non prevista	Non impostabile
RISALITA	Non prevista	Non impostabile
Risultati delle prove automatiche
Valori calcolati	Vuoto	Conservazione	Congelamento	Discesa	Risalita
Min, Max, Medie gruppo FRIGO	SI	SI	SI
Min, Max, Medie gruppo FREEZER	SI
Min, Max, Medie gruppo CONSERVAZIONE	SI
Min, Max, Medie gruppo CONGELAMENTO	SI
Min, Max, Medie pacco CONSERVAZIONE + caldo	SI	SI
Valore e numero sonda FRIGO + calda	SI
Valore e numero pacco CONGELAMENTO + caldo	SI
Tempo di risalita	SI
Valore e numero pacco CONSERVAZIONE + caldo inizio prova	SI
Valore e numero pacco CONSERVAZIONE + caldo fine prova	SI
Tempo di discesa FRIGO e FREEZER	SI
Valore gruppo FRIGO a fine prova	SI
Valore gruppo FREEZER a fine prova	SI

Configurazione sonde

Innanzitutto affinché si possa eseguire una prova è necessario che all’avvio del collaudo sia stata abilitata la lettura della potenza e che una o più sonde di temperatura (in base alla tipologia del prodotto) siano state posizionate in punti sensibili (quali la mandata e l’evaporatore). La tabella che segue riassume la posizione ed il numero di trigger necessari:

TIPOLOGIA	TRIGGER_FR	TRIGGER_FZ	POTENZA
MONOCOPRESSORE	Mandata	No	SI
ELETTROVALVOLA	Mandata	Evaporatore	SI
BICOMPRESSORE	Mandata 1° comp.	Mandata 2° comp.	SI (unica)

MONOCOMPRESSORE: Un prodotto MONOCOMPRESSORE si presume che abbia un solo termostato e quindi per la ricerca dei cicli è sufficiente specificare come trigger la sonda posta nella mandata.

ELETTROVALVOLA: Un prodotto con ELETTROVALVOLA ha due termostati indipendenti il primo per il vano FRIGO ed il secondo per il FREEZER. E’ necessario quindi indicare la sonda posta nella mandata come trigger per il primo termostato e quella posta nell’evaporatore come trigger per il secondo.

BICOMPRESSORE: Come per l’ELETTROVALVOLA il BICOMPRESSORE ha due termostati quindi è necessario specificare per ognuno di questi la sonda posta sulla mandata come sonda trigger.

In base alla tipologia di prove che deve essere effettuata successivamente è necessario assegnare alle sonde il relativo gruppo di appartenenza tra quelli di seguito elencati:

FRIGO

FREEZER

LENTE COMUNI FRIGO

LENTE COMUNI FREEZER

VELOCI COMUNI

VELOCI COMUNI FRIGO

VELOCI COMUNI FREEZER

CONSERVAZIONE

CONGELAMENTO

Per assegnare un gruppo ad una sonda procedere come segue:

selezionare la sonda nella lista di destra

selezionare il gruppo in quella di sinistra

premere il tasto Collega.

Per rimuovere l’assegnazione di un gruppo:

selezionare la sonda assegnata nella lista di destra

premere il tasto Scollega.

Per velocizzare le successive fasi di assegnazione è possibile In qualsiasi momento salvare la configurazione nel seguente modo:

immettere il nome della configurazione nella casella Nome Configurazione;

premere il tasto Salva.

La configurazione può essere successivamente ricaricata selezionandola direttamente dalla stessa lista. Una volta selezionata, è possibile anche eliminarla definitivamente con il tasto Elimina.

Tramite il tasto Reset vengono scollegate tutte le sonde precedentemente assegnate ai gruppi.

Parametri delle prove

Premendo il tasto Parametri è possibile accedere alla finestra di gestione degli stessi:

Per la descrizione dettagliata è sufficiente posizionarsi con il mouse nella casella di modifica del parametro stesso. La modifica dei valori riportati non influenza le prove già eseguite ma solamente quelle successive.

Visualizzazione test automatici

Per visualizzare l’elenco delle prove eseguite nel collaudo, premere il seguente tasto nella barra degli strumenti:

Il programma mostra la seguente finestra:

Nella prima lista in alto a destra sono elencate tutte le prove eseguite, selezionandone una vengono visualizzati tutti i relativi dettagli nonché le medie ed i risultati finali. Premere il tasto Visualizza per chiudere il pannello e tornare alla schermata principale dove vengono evidenziate con delle barre verticali le letture di inizio prova, eventuale inizio acquisizione e fine prova. Nel grafico sono inoltre evidenziati con delle linee tratteggiate tutti i cicli di funzionamento del prodotto (sempre che non si tratti di una prova eseguita con il prodotto in continuo). La visualizzazione di questi ultimi può essere abilitata o disabilitata dal pannello delle impostazioni grafiche (vedere il paragrafo Impostazioni Grafico nel capitolo Impostazioni). I risultati potranno così essere stampati semplicemente utilizzando la funzione di stampa. Per eliminare una prova è sufficiente premere il tasto Elimina dopo averla selezionata; nel caso che venga eliminata l’ultima prova, il pannello viene automaticamente chiuso.

Apri collaudo da archivio [F10]

Usare questa funzione per caricare un collaudo precedentemente memorizzato nell'archivio dell'applicazione.

Selezionare dal menù Collaudo–>Apri da archivio o premere il tasto per accedere alla seguente finestra:

Premere il tasto Cerca per visualizzare l'elenco dei collaudi archiviati;

Selezionare quindi quello da aprire e premere il tasto Visualizza.

I collaudi possono anche essere ricercati in base alle seguenti informazioni :

Data (da/a)

Modello

Matricola

Note

Nel campo data è possibile specificare il periodo di inizio e fine ricerca, nei restanti campi basta inserire uno o più caratteri da ricercare.

Apri collaudo da cartella [F11]

Usare questa funzione per caricare i collaudi da dischi rimovibili esterni, unità di rete o cartelle diverse.

Selezionare il comando Collaudo ⇒ Apri da cartella … oppure premere il tasto ;

Nella finestra visualizzata individuare il file .thf del collaudo e premere il tasto Apri.

Strumenti grafici

Stampa

Tramite questo strumento è possibile stampare il grafico visualizzato anche se ingrandito con lo zoom.

Esporta

Questa funzione permette di esportare i valori del grafico in un file di testo, utilizzabile in software esterni come ad esempio Microsoft Excel® o LibreOffice Calc.

Salva

Questo strumento permette di salvare il grafico visualizzato in un'immagine JPEG, BITMAP o PNG.

Valori medi

Questo strumento visualizza una finestra con la durata della selezione sul grafico, il consumo e il duty cycle, e i valori minimo, massimo, media integrale e aritmetica di tutti gli ingressi del collaudo selezionato.

Valori barre

Questo strumento visualizza una finestra con i valori degli ingressi del collaudo in corrispondenza di una o più barre inserite.

Elenco note

Questo strumento visualizza una finestra con l'elenco delle note inserite nel grafico.

Il tasto Mostra nota scorre il grafico fino a visualizzare la nota selezionata.

Il tasto Elimina nota permette di eliminare la nota selezionata.

Elenco immagini

Questo strumento visualizza una finestra con l'elenco delle immagini inserite nel grafico.

Il tasto Mostra permette di visualizzare nel grafico il punto dove è stata inserita l'immagine.

Il tasto Modifica permette di editare la nota inserita assieme all'immagine. Successivamente premere il tasto Salva per confermare l'inserimento.

Il tasto Elimina permette di eliminare l'immagine selezionata.

Zoom

Quando lo strumento zoom è attivo, selezionando con il mouse un'area del grafico è possibile effettuare un ingrandimento della stessa. L'operazione può essere effettuata anche su un'area già ingrandita.

Barre

Con questo strumento è possibile visualizzare i valori di tutte le sonde appartenenti al collaudo, acquisiti in corrispondenza di uno o più punti selezionati nel grafico. Con il tasto sinistro del mouse è possibile impostare la prima barra, con il tasto destro la seconda. Per inserire più barre fare click con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto SHIFT nella tastiera.

Imposta barre manualmente

Tramite i due pulsanti del menu a cascata è possibile impostare la posizione delle barre semplicemente scrivendo l'intervallo di tempo preciso.

Inserimento note

Una volta premuto il pulsante di inserimento nota, selezionare il punto del grafico dove inserirla. Nella finestra successiva, inserire il testo della nota e premere il tasto Conferma, oppure il tasto Annulla per cancellare l'operazione.

Inserimento immagine

Una volta premuto il pulsante di inserimento immagine, selezionare il punto del grafico dove inserirla. Nella finestra successiva, selezionare il file dell'immagine tramite il pulsante Carica, inserire una nota descrittiva e premere il tasto Conferma per completare l'inserimento, oppure il tasto Annulla per cancellare l'operazione.

Reset

Con questo strumento è possibile tornare allo stato iniziale del grafico (cioè annullando lo zoom ed eliminando le tutte barre inserite).

Strumenti

Opzioni grafico

Tramite questa finestra è possibile modificare le opzioni dei grafici.

Valore massimo: valore massimo visualizzabile.

Valore minimo: valore minimo visualizzabile.

Valore griglia: valore della griglia.

Lunghezza pagina (ore): lunghezza della pagina visualizzabile in ore.

Divisioni pagina (miniuti): divisioni nella griglia della pagina visualizzabile.

Smussa grafico: se abilitato, il grafico viene visualizzato smussato.

Visualizza ora sistema nell'asse X : se abilitata nel grafico viene riportata l'ora reale dell'acquisizione anzichè il tempo dall'inizio collaudo;

Filtra errori sonde wireless : se abilitata nei “buchi” di acquisizione delle sonde wireless vengono visualizzati gli ultimi valori acquisiti;

Timer aggiornamento grafico (secondi): intervallo in secondi dell'aggiornamento del grafico durante l'acquisizione.

Colori (sfondo, assi, barre, barre riavvii, note): I colori predefiniti del grafico, completamente personalizzabili.

Scale ingressi: possibile modificare la scala di visualizzazione per ciascun tipo di ingresso.

Ingresso seconda scala: seleziona la scala da visualizzare nella scala di sinistra del grafico.

Filtro giri/minuto (secondi): filtro in secondi che viene applicato nella visualizzazione degli ingressi contagiri.

Definizioni canali

Prima di creare qualsiasi configurazione è necessario definire i canali che si intendono utilizzare.

Selezionare Strumenti –> Definizioni canali per accedere al seguente pannello:

Per aggiungere una nuova definizione:

Selezionare il tasto Nuovo o fare click con il tasto destro del mouse nella lista dei canali selezionando successivamente la voce Nuovo;

Scegliere il tipo di ingresso nel menu a tendina;

Inserire una descrizione

Impostare il colore facendo click nel tasto ;

Premere il tasto Aggiorna.

Per gli ingressi del tipo Analogico è necessario specificare anche altri parametri per l'ingegnerizzazione in base alle caratteristiche del dispositivo che vi si desidera collegare:

Inserire nei campi Unità fisica ed Unità logica la corrispondenza tra la tensione generata dallo strumento ed il valore misurato, quindi specificare anche l'unità di misura.

Per gli ingressi del tipo Contatore è necessario specificare se devono essere gestiti come valore istantaneo (es. contagiri) o come incrementale, ovvero la somma dei valori letti dall'inizio collaudo (es. contalitri), oltre agli impulsi per unità e l'unità di misura:

E' possibile accedere all'archivio definizioni anche durante la fase di avvio collaudo come descritto nel relativo paragrafo.

Valori Ingressi

Per visualizzare in tempo reale i valori degli ingressi configurati nel sistema, selezionare il comando Strumenti ⇒ Valori Ingressi oppure premere il tasto :

Gli ingressi vengono aggiornati ogni secondo

Backup

Tramite questo strumento è possibile effettuare una copia di tutto l'archivio di RefrigeratorTestNet.

Selezionare Strumenti ⇒ Backup per accedervi:

Impostare la cartella di destinazione dove effettuare la copia tramite il tasto Seleziona. Per eseguire il backup, premere successivamente il tasto Avvia.

Terminato il backup, premere il tasto Chiudi per tornare all'applicazione.

Opzioni programma

Selezionare Strumenti ⇒ Opzioni per aprire la finestra delle opzioni di programma:

Postazioni Virtuali

Per agevolare la configurazione dei canali durante l'avvio di un nuovo collaudo è possibile creare una serie di postazioni virtuali ed assegnare loro un numero fisso di canali. Possono essere specificati più canali per ogni tipo di ingresso tranne per le grandezze elettriche : Tensione, Corrente, Potenza, Sfasamento assegnati singolarmente ad ogni postazione.

Configurazione dispositivi

Tramite questo strumento è possibile attivare o disattivare i dispositivi di acquisizione. Per attivare o disattivare un dispositivo, fare clic con il tasto destro sull'icona.

Configurazione ingressi

Tramite questa finestra è possibile configurare gli ingressi dei dispositivi dinamici.

Agilent

Per i dispositivi Agilent, è possibile abilitare/disabilitare gli slot di acquisizione, e configurare il tipo di ciascun canale.

Per abilitare/disabilitare uno slot, fare clic con il tasto destro sullo slot.

Per configurare il tipo di un canale, fare clic con il tasto destro sul canale e selezionare il tipo dall'elenco a comparsa. Dall'icona dello slot è possibile configurare direttamente tutti i canali come il primo.

WT

Per i dispositivi WT, è possibile selezionare i range di tensione e corrente facendo clic con il tasto destro sull'icona del dispositivo. È possibile anche scegliere Auto per configurare i range in automatico in base ai valori acquisiti.

Configurazione PM300

Questa opzione è disponibile solamente se sono previste le PM300 per gli ingressi Wireless di temperatura

Selezionare Strumenti ⇒ Configurazione PM300 per aprire la finestra di setup dei canali wireless della PM300:

Nella barra degli strumenti sono presenti i seguenti tasti:

Icona	Testo	Descrizione
Salva configurazione	Salva i serial number inseriti nella memoria della PM300
Importa configurazione	Carica i serial number dalla memoria della PM300

Sono inoltre presenti altri tasti per la selezione delle PM300 per cui il sistema è configurato :

Icona	Testo	Descrizione
1	Visualizza le sonde della PM300 n. 1
2	Visualizza le sonde della PM300 n. 2
…	…	…

Lo stato della comunicazione con le PM300 ed i vari dispositivi ad essa collegati vengono visualizzati nella barra di stato:

Icona	Testo	Descrizione
PM300 x	Stato della comunicazione OK
PM300 x	Stato della comunicazione NON OK
PM321 x	Connessione tra PM300 e PM321 OK
PM321 x	Connessione tra PM300 e PM321 NON OK
CVM x	Connessione tra PM300 e dispositivo di acquisizione delle grandezze elettriche OK
CVM x	Connessione tra PM300 e dispositivo di acquisizione delle grandezze elettriche NON OK

Tutte le sonde wireless sono riportate nella parte centrale della finestra e per ognuna sono riportate le seguenti informazioni:

Testo	Descrizione
N	Numero sonda wireless
Serial Number	casella di testo per l'inserimento della matricola del trasmettitore come riportato nell'etichetta. In giallo se diversa dal valore salvato nella memoria della PM300
S.N. su PM300	matricola impostata nella memoria della PM300
Qual.	Qualità del segnale ricevuto. Più questo valore è alto e minore è la possibilità di perdere il collegamento con la sonda wireless
Carica batteria	Indica la carica della batteria del sensore.
Timeout	Secondi trascorsi dall'ultimo segnale ricevuto. Il valore va da 0 a 255, se raggiunge il massimo viene segnalato come errore di ricezione
Temp.	Ultima temperatura letta
Offset / Guadagno	Offset e guadagno per la calibrazione dell'ingresso
Umidità	Umidità letta dal sensore (valore non disponibile)
Offset / Guadagno	Offset e guadagno per la calibrazione dell'ingresso di umidità (non disponibile)

Sostituzione di una sonda Wireless

Per sostituire una sonda wireless procedere come segue:

Fare click con il mouse nella casella di testo Serial Number della sonda da rimuovere;

inserire il Serial Number della nuova sonda (come riportato nell'etichetta);

premere il tasto Salva configurazione

Rimozione di una sonda Wireless

Per rimuovere una sonda wireless procedere come segue:

Fare click con il mouse nella casella di testo Serial Number della sonda da rimuovere;

cancellare il contenuto della casella;

premere il tasto Salva configurazione