$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

WarmTestNet

Prefazione

Questo manuale è stato realizzato per guidare l'operatore nell'utilizzo del programma WarmTestNet. I tasti funzione o le combinazioni di tasti accettate nel programma sono riportate tra parentesi quadre nei titoli dei paragrafi: [tasto], [tasto+tasto].

Introduzione

WarmTestNet è un'applicazione per il collaudo di commutatori, nello specifico una prova di riscaldamento dei componenti, controllando che la sovra-temperatura dei morsetti rientri nei limiti prestabiliti.

Interfaccia

La schermata principale del programma è la seguente:

I paragrafi seguenti descrivono in dettaglio le varie aree in cui la schermata stessa può essere suddivisa.

Barra degli strumenti

La tabella seguente riporta tutti i tasti presenti nella barra degli strumenti con la relativa funzione:

Esci	Chiude l'applicazione
Carica	Apre una prova salvata in precedenza su file
Chiudi	Chiude la prova aperta
Nuova prova	Avvia un nuovo collaudo
Elimina	Elimina la prova corrente
Salva	Salva la prova corrente su file
Valori	Visualizza i valori istantanei delle sonde

Pannello dettagli prova

Il pannello dei dettagli della prova, situato a sinistra immediatamente sotto la barra degli strumenti, visualizza le informazioni sulla prova in corso o caricata:

descrizione;

data e ora dell'avvio della prova;

esito della prova;

durata totale della prova;

numero step in corso e numero totale step;

durata dello step in corso.

Pannello dettagli step

Sotto al pannello dei dettagli della prova, è situata la lista degli step che mostra tutte le informazioni su di essi:

Numero

Temperatura

Durata

Limite temperatura

Pannello dettagli sonde

Questo pannello mostra la lista dei canali di acquisizione e il loro valore attuale.

Pannello dettagli forno

Questo pannello visualizza lo stato del forno e permette di controllarlo.

Temperatura letta (°C)

Visualizza la temperatura interna rilevata dal sensore del forno.

Temperatura impostata (°C)

Soglia di temperatura impostata manualmente. E' abilitata solamente se selezionata la modalità di controllo Manuale.

Stato

Indica la modalità di funzionamento e lo stato della comunicazione seriale, accompagnato da un'icona corrispondente.:

ONLINE–AUTO;

ONLINE–MANUALE;

ERRORE.

Se visualizzato lo stato di errore nel riquadro sottostante viene anche riportata una descrizione esplicativa del problema riscontrato.

Grafico

Nel grafico vengono visualizzate le curve delle letture delle sonde. In questo grafico è possibile utilizzare lo zoom e le barre di selezione.

Quando il puntatore del mouse si trova sopra il grafico, il refresh automatico del grafico è disabilitato se il collaudo è attivo.

Barra degli strumenti del grafico

Stampa il grafico
Esporta i valori del grafico in formato testo (Csv)
Salva il grafico come immagine JPEG o BITMAP
Visualizza una finestra che mostra i valori medi dell'acquisizione
Strumento zoom
Strumento barre
Strumento reset (riporta il grafico allo stato iniziale)
Opzioni

Prova

Per avviare una nuova prova premere il pulsante Nuova prova nella barra degli strumenti. Nella finestra successiva, inserire i parametri della prova da eseguire:

Descrizione prova:

Postazioni: selezionare quali postazioni utilizzare nella prova.

Sonde per postazione: selezionare il numero di sonde da utilizzare per ciascuna postazione.

Step: Premere il tasto Nuovo per creare un nuovo step, oppure selezionare uno step già inserito e premere il tasto Modifica per editare i parametri o il tasto Elimina per rimuoverlo. Terminate le modifiche, premere il tasto Conferma per salvarle o Annulla per cancellare le modifiche appena eseguite.

Temp. (°C): La temperatura da impostare nel forno durante la prova.

Durata (minuti): La durata dello step.

Limite (°C): Il limite di temperatura massimo che può raggiungere il componente.

All'apertura della finestra di nuova prova, vengono proposti in maniera predefinita gli step della prova precedente

Premere il tasto Conferma per avviare la prova oppure il tasto Annulla per uscire dalla finestra.

Prima di avviare la prova è necessario rispondere OK ai successivi messaggi di avviso.

Valori

Questa finestra visualizza i valori in tempo reale di tutte le sonde (temperatura e corrente) del sistema.