$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Marel Monitoraggio Ambienti

Questo software è stato progettato per il monitoraggio ambientale e la raccolta di dati come Umidità , Pressione Atmosferica , Anidride Carbonica etc… e la loro graficazione. Nel seguente manuale è spiegato ed illustrato come utilizzare il programma.

Avvio del programma

Per avviare l'applicazione, selezionare il comando Start » Programmi » MAREL » MonitoraggioAmbienti oppure fare doppio click sull'icona MonitoraggioAmbienti presente sul desktop. Dopo l'avvio è necessario configurare il sistema come spiegato nella sezione Configurazione

Chiusura del programma

Premere ALT+F4 o semplicemente il seguente pulsante nella barra degli strumenti:

fare click sul pulsante Sì o premere INVIO al successivo messaggio di conferma.

Interfaccia principale

La schermata principale dell'applicazione è la seguente:

Barra dei menù

Dalla barra menù è possibile accedere alle funzioni per la configurazione del sistema in dotazione.

Nella seguente tabella sono riassunti tutti i comandi del menù:

Comandi Menù	Descrizione
Configurazione
–> Smart TV	Visualizza la finestra di configurazione delle Smart Tv
–> Device	Visualizza la finestra di configurazione dei dispositivi per la lettura dei valori

Barra degli strumenti

Dalla barra degli strumenti è possibile accedere alla seguenti funzioni :

Strumenti	Descrizione
Icona
Esci dal programma
Apre la finestra per la visualizzazione delle Tv configurate
Apre la finestra per la visualizzazione dei dispositivi configurati
Apre la finestra per la configurazione dei programmi di monitoraggio
Apre l'archivio di tutte le prove salvate
Apre il pannello per la gestione del servizio di acquisizione

Configurazione

Per poter utilizzare il sistema , è necessario prima configurare i dispositivi/tv presenti. Per ogni dispositivo sarà necessario configurare un dispositivo e per ogni televisore sarà necessario configurare un televisore. Di seguito sono riportate le schermate di configurazione.

Smart Tv

Selezionando Smart Tv dalla barra dei menu Configurazione → Smart Tv si apre la finestra di configurazione dei televisori. La schermata visualizzata è :

Da questa finestra si potrà immettere le seguenti informazioni :

Ambiente : si inserisce dove è installata la smart Tv, per poterla riconoscere in fase di associazione Tv ↔ Device

Refresh : si imposta il tempo , in secondi , del timer per l'aggiornamento dello schermo durante la visualizzazione dei dati

Sottostante sono presenti tre tasti che svolgono le seguenti funzioni :

Aggiungi : dopo aver inserito ambiente e refresh , selezionando Aggiungi , si andrà a salvare la smart Tv nel database ed apparirà automaticamente nel riquadro sottostante

Svuota tutto : selezionando questa funzione si andrà ad eliminare TUTTE le smart Tv salvate nel database, escluse quelle che sono ancora associate ad un dispositivo

Elimina : elimina la Smart Tv selezionata dalla lista sottostante solo se non è associata a nessun dispositivo

Dispositivi

Selezionando Device dalla barra dei menu Configurazione → Device si apre la finestra di configurazione dei dispositivi. La schermata sarà cosi :

Da questa finestra si potrà fare la prima configurazione del dispositivo inserendo negli appositi campi la descrizione :

Nome Dispositivo: Nome dispositivo che si desidera aggiungere al database

Tipo Dispositivo: Cliccando sula freccia si aprira un menu di selezione , nella quale si selezionerà il dispositivo che si ha installato nel sistema

Dopo aver inserito le informazioni richieste utilizzare i tasti adiacente per le seguenti operazioni:

Aggiungi: Aggiunge il dispositivo al database

Ripristina: Selezionando un dispositivo che è stato precedentemente rimosso, si potrà ripristinarlo e di conseguenza lo si potrà riutilizzare

Elimina: Elimina il dispositivo selezionato dall'elenco sottostante i campi appena compilati

Visualizza eliminati: Una volta eliminato il dispositivo non è più visibile nell'elenco , selezionando visualizza eliminati lo si potrà visualizzare nuovamente nella lista, per facilitarne il riconoscimenti tutti i dispositivi eliminati visualizzati hanno uno sfondo rosso.

Sotto queste opzioni è presente la lista dei dispositivi configurati , e sono visualizzate le seguenti informazioni :

ID : Id del dispositivo

Nome : Nome del dispositivo

Tipo : Tipo di dispositivo

Configurazione : Configurazione del dispositivo , non appena inserito è prevista una configurazione standard

Programma : programma associato al dispositivo , non appena inserito non è previsto alcun programma e rimarrà vuota

Eliminato : se eliminato la casella sarà selezionata , altrimenti no.

Comandi barra degli strumenti

Di seguito la spiegazione di tutti i comandi presenti nella barra degli strumenti

Monitor

Cliccando sull'icona monitor si aprirà la seguente schermata :

Per ogni televisore precedentemente aggiunto , apparirà un pannello suddiviso in tre sezioni che darà accesso alle seguenti funzioni :

Prima sezione

Id : id del televisore

Ambiente : indica l'ambiente dove è stato installato il televisore

Secondi rotazione : qualora si decidesse di associare più dispositivi al televisore , si potrà scegliere quanti secondi far passare tra la visualizzazione dei valori letti da un device e l'altro , invece per la visualizzazione dei valori di più dispositivi sullo stesso schermo sarà necessario impostare i secondi di rotazione a 0.

Modifica : premendo il tasto modifica si potranno modificare i valori a proprio piacimento come ambiente ed i secondi di rotazione l'ID non potrà essere cambiato

Seconda sezione

Selezionare dispositivi : tramite il menu a cascata si potrà selezionare a quale device collegare il televisore

Associa : premendo questo pulsante si confermerà l'associazione tv↔device

Terza sezione

Visualizzazione associazioni : una volta eseguita l'associazione ad un device nel pannello appariranno una ad una tutte le associazioni , e saranno visualizzati le informazioni come “Associato” e “devicename” dove associato indica l'id del device collegato , ed il devicename è il nome del device che è stato precedentemente impostato

Elimina : dall'elenco presente è possibile rimuovere un associazione tv↔device semplicemente selezionandola dall'elenco e premendo il tasto Elimina , e confermando con la schermata successiva premendo Ok se si desidera procedere oppure No

Dispositivi

Cliccando sull'icona dispositivi si accederà alla seguente schermata :

Da qui si potrà completare e personalizzare la configurazione di ogni dispositivo installato , in questo caso DeltaOhm. Ogni pannello presente per ogni dispositivo è composto da due schede , Generale e Configurazione.

Generale Questa scheda presenta queste informazioni :

ID: id dispositivo

Tipo: il tipo di dispositivo (1 DeltaOhm qualora ce ne fossero degli altri il numero presente sarà diverso)

Nome: nome del dispositivo , lo si può cambiare a proprio piacimento , una volta modificato il nome cliccare sul tasto Aggiorna per rendere effettive le modifiche fatte

Programma: dal menu a tendina che appare cliccando sulla barra accanto , si selezionerà il programma che il dispositivo dovrà eseguire quotidianamente, una volta selezionato premere il pulsanto Salva se si desidera rendere effettive le modifiche, se il dispositivo esegue già un programma , per eliminarlo premere il bottone X rossa

Configurazione In questa scheda si completerà la configurazione del dispositivo (in questo caso DeltaOhm)

COM: selezionare quale COM userà il dispositivo (la configurazione standard non appena si aggiunge il dispositivo è 1)

BaudRate: selezionare il baudrate del dispositivo (la configurazione standard non appena si aggiunge il dispositivo è 460800)

Box multiselezione: nel box presente , ci sono elencati tutti i valori che il dispositivo può leggere , da qui si selezionano i valori che si vogliono leggere

Valore riferimento minimo : per ogni valore selezionato si può impostare un valore di riferimento minimo

Valore riferimento massimo : per ogni valore selezionato si può impostare un valore di riferimento massimo

Salva : una volta completata la configurazione selezionare il tasto SALVA per rendere effettive le modifiche fatte , altrimenti andranno perse

Programmi

Cliccando sul seguente tasto si accederà a questa schermata :

Questa sezione serve per creare e configurare i programmi che il dispositivo installato nel sistema dovrà eseguire. Nel pannello troviamo :

Nome Programma: Inserire il nome del programma

Frequenza di acquisizione: impostare il tempo di campionamento dei valori (espresso in secondi)

Settimana: per ogni giorno della settimana è possibile impostare l'orario di avvio e l'orario di fine delle acquisizioni , troviamo il giorno della settimana seguito da da e orario inizio , vuoto inizialmente 00:00 , a e orario fine , espresso inizialmente 00:00 . L'orario da impostare va da 0 a 23:59.

Pannello programmi: visualizza tutti i programmi precedentemente configurati, li si possono selezionare per modificarli come si vuole, selezionando un programma dall'elenco , i campi nome programma, frequenza di acquisizione , orario inizio e fine del programma assumeranno direttamente i valori precedentemente impostati

Una volta finita la configurazione è necessario l'utilizzo dei tasti presenti nella schermata :

Aggiungi: aggiunge il programma nel database e lo si vedrà apparire immediatamente nella lista sottostante

Elimina: una volta selezionato il programma nella lista sottostante , cliccare elimina per eliminarlo

Aggiorna: una volta selezionato il programma modificare i valori interessati e cliccare aggiorna per rendere effettive le modifiche apportate

Svuota tutto: se si vuole eliminare tutti i programmi , cliccare questo bottone(*)

(*)Una volta svuotata completamente la lista dei programmi non si potranno recuperare le precedenti configurazioni.

Archivio acquisizioni

Cliccando sull'icona archivio acquisizioni , si accederà alla seguente schermata :

Per visualizzare l'elenco delle prove salvate cliccare sul tasto Search quello con l'icona , successivamente verrà popolata tutta la lista delle prove fatte. Nella sezione Ricerca è possibile filtrare le prova da visualizzare tramite gli appositi comandi :

Data: si può selezionare un range di tempo e le prove visualizzate saranno tutte comprese tra le date inserita in Da ed a .

Dispositivo:cliccare nel quadrato accanto a dispositivo per attivare il filtro, una volta selezionato il dispositivo e premuto il tasto Search si visualizzeranno esclusivamente le prove di quel dispositivo

Sono presenti i seguenti tasti per la visualizzazione di una singola prova e per l'esportazione o di una o molteplici prove :

Comandi	Descrizione
Icona
Selezionando prima una prova si visualizza il grafico dei valori
Esporta la prova selezionata in un file excel
Esporta tutte le prove selezionate in un unico file excel , nel file excel sara presente un foglio per ogni dispositivo
Elimina la prova dal database
Le prove eliminate non si potranno recuperare

Gestione del servizio

Cliccando sull'icona gestione servizio , si accede alla seguente schermata :

Questo pannello da la possibilità di riavviare il servizio di acquisizione e di visualizzare anche lo stato attuale del servizio , nonostante sia già visualizzato nella schermata principale nell'angolo in basso a destra. Sono presenti i tasti Eventi ed Esci.

Eventi

Cliccando sul tasto Eventi si accede al seguente pannello :

Si possono trovare tre tipi di eventi in base alla loro importanza:

Errore

Avviso

Informazione

Facendo doppio click su un evento è possibile visualizzare il messaggio completo nel caso che la finestra non sia sufficientemente ampia. Per svuotare il registro degli eventi occorre selezionare dal pannello Empty log.