$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Power Supply Switch

La schermata principale del programma è la seguente:

Per ogni linea di collaudo sono riportate le seguenti informazioni:

Stato tensione	Descrizione
I prodotti della linea non sono alimentati
I prodotti della linea sono alimentati

Programma : nome dell'eventuale programma caricato;

Data/Ora avvio : data/ora di avvio del programma selezionato.

Il led a destra del programma può assumere i seguenti stati:

Stato	Descrizione
Nessun programma caricato
Programma in esecuzione
Programma in attesa avvio. Avvio ritardato

Normalmente le linee sono sempre alimentate, ma nel caso si voglia togliere alimentazione ad una di esse, fare click sul tasto Forza OFF.

Per caricare invece una programmazione di cicli ON/OFF, fare click sul tasto Carica quindi selezionare il programma desiderato dalla lista visualizzata. Successivamente avviare il programma con il tasto Avvia:

Nel caso si voglia far iniziare la programmazione ad un'ora prestabilita, premere il tasto Avvio ritardato:

quindi selezionare data ed ora di di inizio desiderati e confermare con il tasto Ok.

Successivamente se si vuole eseguire lo stesso programma sarà sufficiente premere Avvia o Avvio ritardato senza dover necessariamente ripetere la selezione del programma.

Il programma deve rimanere attivo per gestire la programmazione delle interruzioni di tensione. Può comunque essere ridotto ad icona.
Con il programma chiuso i prodotti rimangono alimentati.

Per interrompere una programmazione e riabilitare la tensione della linea premere il tasto Stop.

Programmi

Selezionare il tasto Programmi per accedere a questa schermata :

Nel pannello di sinistra sono elencati tutti quelli presenti in archivio se precedentemente creati, mentre nel pannello di destra vengono visualizzati gli steps di quello selezionato.

Le funzioni disponibili per la manipolazione dei programmi sono accessibili dalla toolbar di sinistra:

Tasto	Funzione
Crea un nuovo programma
Modifica il programma selezionato
Copia il programma selezionato
Elimina il programma selezionato

Nuovo programma

Per creare un nuovo programma cliccare sul tasto e compilare i campi della seguente schermata :

I campi da compilare sono questi :

Nome : inserire un nome per identificare il nuovo programma

Confermare la creazione con il tasto OK.

Modifica programma

Per modificare il nome del programma precedentemente creato, selezionarlo e cliccare su . Confermare con il tasto OK altrimenti Cancel per lasciare il nome invariato.

Copia programma

Per copiare un programma esistente, nel caso lo si voglia successivamente modificare partendo già da una base creata, selezionarlo e cliccare su . Inserire il nome da assegnare e confermare con il tasto OK. Al contrario premere Cancel per annullare la copia.

Elimina programma

Per eliminare un programma precedentemente creato, selezionarlo e cliccare poi sul tasto . Confermare quindi con il tasto Ok la successiva richiesta di conferma eliminazione.

Steps programma

Dopo aver selezionato il programma nella lista di sinistra sarà possibile proseguire con la definizione uno o più steps. Per ogni step devono essere inseriti i seguenti parametri:

Tempo OFF (s) : durata dell'interruzione in secondi. E' possibile specificare anche valori al di sotto dell'unità. Esempio inserire 0,5 per una interruzione di mezzo secondo.

Tempo ON (s) : durata della fase di ON prima della successiva interruzione. Anche in questo caso è ssibile specifiare valori inferiori all'unità.

Ripetizioni : numero di ripetizioni OFF+ON dello step.

Le funzioni disponibili per la manipolazione degli steps programma sono accessibili dalla toolbar di destra:

Tasto	Funzione
Crea un nuovo step
Modifica lo step selezionato
Copia lo step selezionato
Elimina lo step selezionato
Sposta lo step selezionato in alto
Sposta lo step selezionato in basso

Nuovo step

Per aggiungere un nuovo step cliccare sul tasto e compilare i campi richiesti :

Confermare la creazione con il tasto OK.

Per creare un intervallo senza interruzioni di tensione specificare 0 nel Tempo di OFF

Modifica step

Per modificare i parametri dello step selezionarlo e cliccare su . Confermare con il tasto OK altrimenti Cancel per lasciare i campi invariati.

Copia step

Per inserire una copia di uno step già creato, selezionare lo step da copiare e premere il tasto . Alla conferma di copia dello step, il programma visualizzerà i dettagli che possono essere anche modificati prima della conferma. Il nuovo step così copiato sarà aggiunto in coda.

Elimina step

Per eliminare uno step precedentemente creato, selezionarlo e cliccare poi sul tasto . Confermare quindi con il tasto Ok la successiva richiesta di conferma eliminazione.