$NOME

Manuale Software

MAREL srl - FABRIANO (AN) – Italy

www.marelsrl.com

Indice generale

Installazione e configurazione

Installazione

Eseguire il file setup.exe ed attendere il completamente dell'installazione.

Configurazione

Nel file WINETI.INI sonomemorizzate tutte le impostazioni del programma:

Impostazioni stampanti

[COMM]
Stampante1=4,9600,n,8,1
Stampante2=2,9600,n,8,1
[Opzioni]
Stampante1= 20, 9,False
Stampante2= 13, 1,True
[MargineSx]
Stampante1=0000
Stampante2=0001
[MargineSup]
Stampante1=0020
Stampante2=0000

Nella sezione [COMM] per ogni stampante viene specificata la seriale di comunicazione ed i rispettivi parametri di trasmissione. Di seguito nella sezione [Opzioni] viene riportata l'intensità di stampa per l'etichetta orizzontale, seguita da quella verticale e l'eventuale avanzamento etichetta a fine stampa (per separare stampe di codici diversi). Infine per ogni stampante vengono memorizzati i margini sinistro e superiore di stampa. Modificare questi parametri utilizzando il comando Stampa nel menu Impostazioni.

Selezioni utente

[Formato_Etichetta]
Tipo= 1
Orientamento= 1

Ogni volta che viene modificato il tipo di stampa tra vecchia e nuova oppure con orientamento verticale o orizzontale il programma memorizza le nuove impostazioni in modo daricaricarle al riavvio successivo.

Altre impostazioni

Testo_Sostitutivo=REPLACED
Testo_Intestazione=Genuine Original Spare Part

Le diciture identificate come Testo_Sostitutivo e Testo_Intestazione che vengono stampate nell'etichetta possono essere modificate direttamente dal cliente.

Files di stampa necessari

Nella cartella del programma debbono essere presenti anche altri files.

Gestione dei loghi lingua

Le immagini dei loghi lingua debbono essere contenuti nei files identificati con i seguenti nomi:

Nome File	Lingua
LOGO0.bmp	Italiano
LOGO1.bmp	Inglese
LOGO2.bmp	Francese
LOGO3.bmp	Tedesco
LOGO4.bmp	Spagnolo
LOGO5.bmp	Olandese
LOGO6.bmp	Turco

Consultare il paragrafo sucessivo per abilitare o disabilitare la stampa dei loghi delle lingue.

Impostazioni formato etichetta cliente

In base al codice cliente possono essere impostate le seguenti opzioni:

ordinamento delle lingue

abilitazione/disabilitazione stampa del logo lingua.

Queste opzioni debbono essere contenute in un file di testo al quale deve essere assegnata l'estensione .DAT. Per esempio per il cliente 43 il file dovrà essere rinominato in 43.DAT.

Il formato del file dovrà essere il seguente:

LOGO_LINGUA
LINGUA1,LINGUA2 ... LINGUA7

La dicitura LOGO_LINGUA deve essere impostata a 1 per stampare i rispettivi loghi a sx della descrizione altrimenti deve essere impostata a 0. Al posto di ogni LINGUA deve essere specificata la rispettiva posizione da 1 a 7 separata dal carattere ','. Le lingue che non debbono essere stampate vanno impostate a 0.

Per esempio volendo disabilitare la stampa dei loghi lingua e volanedo stampare solamente le diciture rispettivamente in Turco e Italiano il contenuto del file dovrebbe essere:

1
2,0,0,0,0,0,1

La seguente tabella riporta l'ordine delle lingue.

^ Posizione ^ Lingua ^

1	Italiano
2	Inglese
3	Francese
4	Tedesco
5	Spagnolo
6	Olandese
7	Turco

Gestione dei loghi clienti

Per stampare il logo cliente è sufficiente creare un file .BMP con un'altezza di 48 px (bianco e nero) e rinominarlo con il codice del cliente stesso:

Esempio per il cliente 43 l'immagine dovrà essere contenuta nel file 43.BMP.